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[bookmark: _Toc190353455]Введение

Проект генерального плана сельского поселения Дубовской сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области (далее – проект; генеральный план) выполнен АО «Институт перспективных технологий» на основании муниципального контракта с областным бюджетным учреждением «Управление градостроительства Липецкой области» от 05.11.2024 № 3-ОК-2024, в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к муниципальному контракту от 05.11.2024 № 3-ОК-2024).
Генеральный план выполнен с учётом положений ранее разработанной градостроительной документации:
- схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р;
- схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6.05.2015 № 816-р;
- схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р;
- схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р;
- схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р;
[bookmark: _Hlk180576432]- схемы территориального планирования Липецкой области, утвержденной постановлением Правительства Липецкой области от 25.12.2024 № 705;
- схемы территориального планирования Добринского муниципального района Липецкой области, утвержденной решением Совета депутатов Добринского района от 24.04.2012 № 400-рс.
Методической базой разработки проекта являются Методические рекомендации по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы), утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273.
Целью генерального плана является определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.
Генеральный план разработан применительно ко всей территории муниципального образования и включает в себя в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ: положение о территориальном планировании, карту планируемого размещения объектов местного значения, карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), карту функциональных зон, материалы по обоснованию проекта, обязательное приложение к генеральному плану - сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов).
В соответствии с Градостроительный кодекс Российской Федерации, принятым решением Государственной думы от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 26.12.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2025), генеральный план муниципального образования утверждается на срок не менее, чем двадцать лет.
Исходный год проекта - 2025 год;
Первая очередь реализации проекта - 2036 год;
Расчетный срок реализации проекта – 2046год. 
Расчет требуемой мощности учреждений и предложения по размещению объектов социально-бытовой и культурной сферы, объектов транспортного и инженерного обустройства территории выполнены с учетом действующих нормативных документов СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
Проект выполнен в виде геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой открытую компьютерную базу данных, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для дальнейшего территориального мониторинга, а также для практической работы профильных подразделений администрации муниципального образования.
Реализация Положения о территориальном планировании генерального плана будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусматриваемых программами, которые разрабатываются и утверждаются администрацией муниципального образования за счет средств местного бюджета или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.
Нормативная и правовая база:
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 26.12.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2025);
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;
Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую»;
Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;
Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;
Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденный резолюцией Правительства РФ от 30.12.2024 № ММ-П13-47086;
Приказ Минэкономразвития России от 06 мая 2024 № 273 «Об утверждении Методические рекомендации по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;
Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12. 2016 № 793»
Приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;
Приказ Росреестра от 26.07.2022 № П/0292 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории»;
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция»;
СП 44.13330.2011 Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*;
СП 54.13330.2011 Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003;
СП 118.13330.2012 СП 118.13330.2012 Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;
СП 59.13330.2012 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;
СП 31.13330.2012 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. С изменением № 1;
СП 32.13330.2012 Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;
СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003; 
СП 113.13330.2012 Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*;
СП 34.13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования» (ред. от 19.06.2019 года);
Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения» (ред. от 10.04.2023);
Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения» (ред. от 23.11.2016);
Распоряжение Правительства РФ от 01.08.2016 № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики» (ред. от 04.05.2022);
Распоряжение Правительства РФ от 6.05.2015 № 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)» (ред. от 24.08.2022);
Распоряжение Правительства РФ от 26.02.2013 № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования» (ред. от 30.07.2021);
Постановление Правительства РФ от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;
Приказ Минстроя России от 6.08.2020 № 433/пр «Об утверждении технических требований к ведению реестров государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, методики присвоения регистрационных номеров сведениям, документам, материалам, размещаемым в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, справочников и классификаторов, необходимых для обработки указанных сведений, документов, материалов, форматов предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности»;
Закон Липецкой области от 09.04.2009 № 262-ОЗ «О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере градостроительной деятельности на территории Липецкой области»;
Решение от 24.04.2012 № 400-рс «Об утверждении схемы территориального планирования Добринского муниципального района Липецкой области»;
Постановление Правительства Липецкой области от 25.12.2024 № 705 «Об утверждении Схемы территориального планирования Липецкой области»;
Закон Липецкой области от 25.10.2022 № 207-ОЗ «Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2030 года»;
Иные нормативные документы и правовые акты, необходимые для разработки Проекта генерального плана.

 (
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Социально-экономическое развитие муниципального образования определяется документами стратегического планирования Российской Федерации, Липецкой области и Добринского района. 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».
Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 28.12.2024 № 4146-р. 
Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденный резолюцией Правительства РФ от 30.12.2024 № ММ-П13-47086;
Социально-экономическое развитие муниципального образования определяется документами стратегического планирования Липецкой области и Добринского района. 
Стратегия социально-экономического развития Липецкой области до 2030 года, утвержденная Законом Липецкой области от 25.10.2022 № 207-ОЗ «Стратегия социально-экономического развития Липецкой области до 2030 года» (далее – Стратегия).
Органам местного самоуправления в Липецкой области при разработке документов стратегического планирования муниципальных образований рекомендовано руководствоваться Стратегией и при необходимости вносить уточнения и корректировки в ранее принятые документы стратегического планирования. Приоритетные направления и задачи социально-экономической и пространственной политики Липецкой области:
- сохранение населения, здоровье и благополучие людей (демографическая политика, здравоохранение, физическая культура и спорт, социальные услуги и борьба с бедностью);
- возможности для самореализации и развития талантов (образование и наука, культура, молодежная политика);
- комфортная и безопасная среда для жизни (пространственное развитие, транспортная инфраструктура, строительный комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика, природные ресурсы, улучшение экологической ситуации и устойчивое развитие, безопасность);
- достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство (политика в области экономики и предпринимательства, рынок труда и кадровое обеспечение экономики, инвестиционная политика и политика в сфере инноваций, экспортная политика и развитие внешнеэкономических связей);
- цифровая, управленческая и ESG-трансформация (информационные технологии и деятельность в сфере телекоммуникаций, деятельность в сфере издательского дела и телерадиовещания, государственное управление и институты, система стратегического управления развитием, ESG -трансформация).
На территории Добринского района действуют:
- Стратегия социально-экономического развития Добринского района на период до 2024 года, утвержденная решением Добринского районного Совета депутатов от 24.04.2008 №10-рс;
-план мероприятий по реализации социально-экономического развития Добринского муниципального района Липецкой области до 2024 года, утвержденный постановлением администрации Добринского муниципального района от 29.12.2020г. № 1038,
-прогноз социально-экономического развития Добринского муниципального района на 2025 и на плановый период 2026 - 2027 годов, утверждённый постановлением администрации Добринского муниципального района от 01.08.2024г. № 921,
- муниципальные программы. 
Муниципальные программы Добринского муниципального района (постановление администрации Добринского муниципального района от 09.09.2024г. № 1062):
- муниципальная программа «Создание условий для развития экономики Добринского муниципального района на 2019-2027 годы»;
-муниципальная программа «Развитие социальной сферы Добринского муниципального района на 2019-2027 годы»;
- муниципальная программа «Обеспечение населения Добринского муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-2027 годы»;
- муниципальная программа «Создание условий для обеспечения общественной безопасности населения и территории Добринского муниципального района на 2019-2027 годы»;
- муниципальная программа «Развитие системы эффективного муниципального управления Добринского муниципального района на 2019-2027 годы»;
- муниципальная программа «Развитие образования Добринского муниципального района на 2019-2027 годы»;
- муниципальная программа «Профилактика терроризма на территории Добринского муниципального района»;
- муниципальная программа «Профилактика экстремизма на территории Добринского муниципального района». 
На территории Дубовского сельсовета Добринского района приняты следующие программы: 
- муниципальная программа «Устойчивое развитие территории сельского поселения Дубовский сельсовет на 2019-2025 годы», утвержденная постановлением № 111 от 26.11.2020г.;
- программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Дубовской сельсовет на 2017-2027 годы, утвержденная Решением Совета сельского поселения Дубовский сельсовет от 30.11.2017 г. №104-рс;
- программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Дубовской сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2017-2027 годы, утвержденная Решением Совета депутатов сельского поселения Дубовской сельсовет от 15.12.2017г. № 107-рс;
- программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Дубовской сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области на 2017- 2027 годы, утвержденная постановлением администрации сельского поселения Дубовской сельсовет от 15.12.2017 № 106-рс.
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Климатические условия соответствуют умеренно-континентальному климату средней лесостепи с теплым летом и умеренно холодной зимой.
Средняя годовая температура воздуха +5,1 оС, самый холодный месяц – январь -12,8оС, самый теплый – июль +24,9оС (максимальная температура достигает 38,5 оС).
В среднем за год преобладают ветры западных направлений, повторяемость которых составляет 46%. Наиболее часто наблюдается скорость ветра 1-4 м/с (54,4%), повторяемость штилей составляет 12%. Пятипроцентную составляемость имеет ветер 9 м/с и более, а ветер скоростью свыше 15 м/с наблюдается в 0,3% случаях. Наибольшие скорости ветра наблюдаются при западных направлениях, особенно в зимние месяцы, наименьшие – при восточном в теплый период года. В суточном ходе наибольшие скорости ветра наблюдаются в послеполуденные часы, наименьшие – в предутренние.
Относительная влажность воздуха в холодный период 81-87%, в теплый 62-66%.
В целом, климатические условия сельского поселения не вызывают планировочных ограничений.
Климатические характеристики:
- Среднегодовая температура +5,6 оС;
- Абсолютный минимум -37оС;
- Абсолютный максимум +38оС;
- Годовая амплитуда абсолютных температур 75 оС;
- Средняя температура наиболее жаркого месяца(июль) +19,9 оС;
- Средняя температура наиболее холодного месяца -9,8 оС;
- Количество осадков за год -600м;
- Средняя годовая относительная влажность воздуха -76%;
- Средняя годовая скорость ветра 4,6 м/с;
- Преобладающее направление ветра (дек-фев) –З;
- Преобладающее направление ветра(июнь-авг) –С;
- Строительно-климатическая зона II В.
В соответствии с СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» средняя месячная и годовая температура воздуха для Липецкой области указана на г. Липецк, данные приведены в таблице 1

Таблица 1

Средняя месячная и годовая температуры воздуха
	
	Средняя температура воздуха (оС)

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	Липецк
	-8,6
	-8,2
	-2,5
	7,3
	14,6
	17,8
	19,7
	18,4
	12,6
	5,7
	-0,9
	-5,8
	5,8



[bookmark: _Toc190353460]II.I.2. Гидрография и ресурсы поверхностных вод
[bookmark: _Toc58952548][bookmark: _Toc59276531]
Реки района принадлежат к Донскому бассейновому округу.
Основным водотоком муниципального образования является – река Лукавка.

Таблица 2

Гидрографические характеристики основных рек Дубовского сельсовета
	№ п/п
	Название
водотока
	Куда впадает,
с какого берега
	На каком расстоянии
от устья,
км
	Длина реки,
км
	Площадь
водосбора,
км2

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	р. Лукавка
	р. Матыры, лв.
	52
	30
	230

	2
	б/н, в 2,9 км к З от н.п. Софьино
	р. Лукавка, пр.
	24,1
	1,5
	17,4



Гидротехнические сооружения, расположенные на территории Дубовского сельсовета, представлены в подразделе II.IV.8.

[bookmark: _Toc190353461][bookmark: _Toc141266751]II.I.3. Рельеф и инженерно-геологические условия

Рельеф местности характеризуется как спокойный с общим понижением на северо-восток. Это означает, что поверхность территории плавно снижается в направлении северо-востока, что может влиять на распределение водных ресурсов и сельскохозяйственных угодий.
В тектоническом отношении территория расположена в пределах Окско-Донской депрессии, которая включает в себя Шукавкинское поднятие, которое представлено частью северо-западного его крыла. Суммарная величина вертикальных новейших тектонических движений в его пределах с учетом эвстатических изменений уровня Мирового океана изменяется от 0 до +25. В разрезе зоны гипергенеза распространены озерно-ледниковые, аллювиально-озерные отложения, залегающие в основном на коренных породах. В речных и балочных долинах распространен аллювий четырех надпойменных террас.
Геологические строение характеризуется на глубину распространения пресных подземных вод, эту часть разреза слагают породы верхнего девона, мела, неогена и плейстоцена.
Девон представлен верхнефранским подъярусом, в который включены евлановский и ливенский горизонты, которым отвечают одноименные свиты.
Евлановская свита мощностью 25-50 м сложена серыми известняками с включениями глины, железистых оолитов и мергелей в кровле. Погружение подошвы происходит в северном и северо-восточном направлениях.
Ливенская свита мощностью от первых метров до 40 м сложена зеленовато-серыми известняками с прослойками мергелей в основании.
Отложения меловой системы представлены бериасским, валанжинским, готеривским, барремским, аптским и альбским ярусами нижнего отдела. Сложены песками, глинами, алевритами. Мощность 17-20 м.
Неогеновая система представлена отложениями миоцена и плиоцена.

[bookmark: _Toc190353462]II.I.4. Месторождения полезных ископаемых

Ресурсно-сырьевой потенциал территории поселения складывается из запасов подземных и поверхностных вод. 
На территории отсутствуют месторождения общераспространенных полезных ископаемых, числящихся на государственном балансе. 
Перечень эксплуатационных скважин подземных вод на территории сельского поселения Дубовской сельсовет, приведен в таблице 3.
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Таблица 3

Перечень эксплуатационных скважин подземных вод в границах территории сельского поселения Дубовской сельсовет
	№ п/п
	Адрес скважины
	Название водопользователя
	Номер и серия лицензии, срок действия
	Номер водозабора по ГВК
	Номер скважины по ГВК
	Техническое состояние скважины
	Дата бурения
	Глубина скважины

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	с. Дубовое / в 1 км юго-западнее села
	АО «Куриное царство»
	ЛПЦ 54310 ВЭ, 01.06.2026 г.
	420454
	42205423
	действующая
	2009
	50

	2. 
	с. Дубовое / в 1 км юго-западнее села
	АО «Куриное царство»
	ЛПЦ 54310 ВЭ, 01.06.2026 г.
	420454
	42205424
	резервная
	2009
	50

	3. 
	с. Хворостянка / в 1,2 км юго-западнее села
	АО «Куриное царство»
	ЛПЦ 54310 ВЭ, 01.06.2026 г.
	421761
	42201349
	действующая
	1980
	36

	4. 
	с. Хворостянка / в 1,2 км юго-западнее села
	АО «Куриное царство»
	ЛПЦ 54310 ВЭ, 01.06.2026 г.
	421761
	42201350
	действующая
	1980
	36

	5. 
	с. Хворостянка / в 1,2 км юго-западнее села
	АО «Куриное царство»
	ЛПЦ 54310 ВЭ, 01.06.2026 г.
	421761
	42201351
	резервная
	1980
	36

	6. 
	с. Хворостянка / западная окраина села
	Бесхозяйная
	-
	420442
	42201354
	подлежащая тампонажу
	-
	-

	7. 
	с. Дубовое / северная окраина села, в 70 м справа от дороги, по ул. Новая
	Бесхозяйная
	-
	422041
	42201323
	подлежащая тампонажу
	1988
	34

	8. 
	с. Дубовое / в 1,1 км западнее села
	Бесхозяйная
	-
	423297
	42201341
	резервная
	1977
	35

	9. 
	с. Дубовое / в 970 м юго-западнее села
	Бесхозяйная
	-
	423297
	42201342
	резервная
	1978
	38

	10. 
	с. Дубовое / в 970 м юго-западнее села
	Бесхозяйная
	-
	423297
	42201343
	резервная
	1984
	53

	11. 
	с. Дубовое / в 970 м западнее села
	Бесхозяйная
	-
	423297
	42201344
	резервная
	1984
	50

	12. 
	с. Дубовое / в 150 м юго-западнее села, Добринская птицефабрика
	МУП «Добринский водоканал»
	ЛПЦ 80875 ВЭ, 25.02.2046
	423297
	42201345
	подлежит тампонажу
	1980
	41

	13. 
	с. Дубовое / в 300 м южнее села
	МУП «Добринский водоканал»
	ЛПЦ 81023 ВЭ, 06.11.2045
	423297
	42201347
	действующая
	1991
	52

	14. 
	с. Дубовое / в 300 м южнее села
	МУП «Добринский водоканал»
	ЛПЦ 80875 ВЭ, 25.02.2046
	423297
	42201346
	действующая
	1991
	52

	15. 
	п. Новый Свет
	МУП «Добринский водоканал»
	ЛПЦ80895 ВЭ, 20.07.2045
	420444
	42201319
	затомпонированная 
	1971
	23

	16. 
	с. Дубовое / юго-восточная окраина села, в посадках
	Бесхозяйная
	-
	420446
	42201321
	действующая
	1978
	35

	17. 
	с. Дубовое /280 м восточнее жилой зоны, 30 м восточнее действующей скв., 600 м севернее мех. Мастерских, восточнее окраины
	МУП «Добринский водоканал»
	ЛПЦ 80875 ВЭ, 25.02.2046
	420446
	42201322
	действующая
	1985
	34

	18. 
	с. Хворостянка / западная окраина села
	МУП «Добринский водоканал»
	ЛПЦ 80885 ВР, 06.11.2044 г.
	420455
	42201318
	действующая
	1977
	33

	19. 
	с. Ивановка / южная окраина села
	МУП «Добринский водоканал»
	ЛПЦ80895 ВЭ, 20.07.2045
	422302
	42201325
	действующая
	1988
	36

	20. 
	с. Хворостянка / в 400 м восточнее деревни, район недействующей фермы ООО «Хворостянское»
	Бесхозяйная
	-
	421929
	42201313
	резервная
	1991
	30



[bookmark: _Toc58952549][bookmark: _Toc59276532][bookmark: _Toc190353463]II.I.5. Растительный и животный мир

Сельское поселение Дубовской сельсовет обладает богатым и разнообразным растительным и животным миром. Здесь можно встретить как типичные для средней полосы России виды, так и редкие, охраняемые государством.

Растительный мир
На территории поселения произрастают различные виды деревьев, кустарников и травянистых растений. Среди них:
- дуб черешчатый (Quercus robur);
- клен остролистный (Acer platanoides);
- береза повислая (Betula pendula);
- сосна обыкновенная (Pinus sylvestris);
- ольха черная (Alnus glutinosa);
- ландыш майский (Convallaria majalis);
- кувшинка белая (Nymphaea alba);
- прострел раскрытый (Pulsatilla patens).

Животный мир
Согласно данным Красной книги Липецкой области, на территории Добринского района обитают объекты животного мира, занесенные в Красную книгу Липецкой области, представленные в таблице 4.

Таблица 4

Объекты животного мира, занесенные в Красную книгу Липецкой области, обитающие на территории Добринского района
	№
п/п
	Наименование

	1
	2

	1. 
	русская выхухоль desmana moschata linnaeus

	2. 
	степной хорь mustela eversmanni lesson

	3. 
	речная выдра lutra lutra

	4. 
	большой тушканчик allactaga major kerr

	5. 
	обыкновенный хомяк cricetus cricetus

	6. 
	серый хомячок cricetulus migratorius pallas

	7. 
	красношейная поганка podiceps auritus

	8. 
	большая выпь Botaurus stellaris

	9. 
	малая выпь ixobrychus minutus

	10. 
	рыжая цапля ardeapurpurea

	11. 
	linnaeus, белый аист ciconia ciconia

	12. 
	черный аист ciconia nigra

	13. 
	лебедь-шипун cygnus olor

	14. 
	степной лунь circus macrourus

	15. 
	орел-карлик hieraaetus pennatus

	16. 
	серый журавль grus grus

	17. 
	пастушок rallus aquaticus linnaeus, дрофа otis tarda linnaeus

	18. 
	авдотка burhinus oedicnemus

	19. 
	поручейник tringa stagnatilis

	20. 
	большой кроншнеп numenius Arquata linnaeus

	21. 
	большой веретенник limosa limosa

	22. 
	болотная сова asio flammeus

	23. 
	обыкновенный зимородок alcedo atthis

	24. 
	чернолобый сорокопут lanius minor gmelin

	25. 
	обыкновенный сверчок locustella naevia

	26. 
	каменка-плясунья oenanthe isabellina

	27. 
	просянка emberiza calandra Linnaeus

	28. 
	большое коромысло aeschna grandis linnaeus

	29. 
	дозорщик-император апах imperator

	30. 
	бородавчатый омиас omias verruca

	31. 
	булавоусая мелиттурга melitturga clavicornis latreille

	32. 
	лесные муравьи рода formica linnaeus

	33. 
	галатея melanargia galathea

	34. 
	суворовка melanargia russiae



Эти виды находятся под особой охраной, и их численность контролируется государственными органами для сохранения биоразнообразия региона.

[bookmark: _Toc190353464]II.I.6. Сведения об охотничьих угодьях

Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Липецкой области утверждена указом Губернатора Липецкой области от 29.07.2022 № 9 «Об определении видов разрешенной охоты и ограничений охоты в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях».
На территории Дубовского сельсовета Добринского муниципального района Липецкой находятся общедоступные охотничьи угодья Добринского района Липецкой области участок № 4. 

[bookmark: _Toc58952552][bookmark: _Toc59276534][bookmark: _Toc190353465]II.I.7. Особо охраняемые природные территории

В границах территории Дубовского сельсовета Добринского муниципального района Липецкой области особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значений отсутствуют.


[bookmark: _Toc58952553][bookmark: _Toc59276535][bookmark: _Toc190353466]Подраздел II.II. Комплексная оценка территории

[bookmark: _Toc190353467]II.II.1. Система расселения

[bookmark: _Hlk184392718]Дубовской сельсовет является сельским поселением в Добринском районе Липецкой области. Полное наименование муниципального образования – сельское поселение Дубовской сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области (далее – Дубовской сельсовет, сельсовет, сельское поселение).
В границах Дубовского сельсовета находятся следующие населенные пункты: село Дубовое, село Ивановка, деревня Софьино, село Хворостянка, деревня Сергеевка, посёлок Новый Свет, деревня Садовая. Административным центром является село Дубовое.
Границы муниципального образования Дубовской сельсовет установлены Законом Липецкой области от 23.09.2004 №126-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований Липецкой области».
Территория Дубовского сельсовета общей площадью 11 612,67 га расположена в северной части Добринского муниципального района Липецкой области, на расстоянии около 45 км от районного центра и 70 км от областного центра.
Муниципальное образование граничит на юге с Хворостовским и Пушкинским сельсоветами Добринского муниципального района Липецкой области, на западе с Грязинским муниципальным районом Липецкой области, на севере и востоке с Тамбовской областью (рис. 1).
Сельское поселение имеет связи с соседними муниципальными образованиями посредством автомобильного сообщения. Через территорию муниципального образования проходят автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения.


[image: ]
Рисунок 1. Положение Дубовского сельсовета в структуре Добринского района Липецкой области


[bookmark: _Toc190353468]II.II.2. Лесные ресурсы

Согласно данным государственного лесного реестра территория Дубовского сельсовета находится в границах Усманского лесничества Липецкой области.
На территории Дубовского сельсовета земельные участки, занятые лесными насаждениями, отсутствуют.
По материалам лесоустройства пересечение земель лесного фонда и участков иных категорий, а также включение в границы населенного пункта земель лесного фонда, отсутствуют.


[bookmark: _Toc190353469]II.II.3. Использование территории

Существующее положение
Исторически сложившаяся планировочная структура Дубовского сельсовета сформировалась на основе сочетания природного каркаса, представленного гидрографическими осями, и транспортного каркаса, представленного транспортно-коммуникационными коридорами, сформированными автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения.
Основой планировочного каркаса муниципального образования выступают автомобильные дороги общего пользования Грязи-Хворостянка-Добринка, Дубовое - прим. к а/д Грязи – Добринка, Дубовое – Ивановка и Новый Свет - прим. к а/д Грязи - Добринка.
Населенные пункты сельсовета расположены вдоль данных транспортных осей, в связи с чем населенные пункты имеют хорошую транспортную доступность.
Большую часть территории муниципального образования занимают земли сельскохозяйственного назначения, около 80 %, остальная часть территории сельсовета занята населенными пунктами, линейными объектами и территориями естественного природного ландшафта.
Исходным положением концепции генерального плана является сохранение и развитие исторически сложившейся структуры территории, ориентированное в основном на комплексную реконструкцию уже освоенных территорий, с выявлением точек роста и предложениями их развития.

Проектное предложение
Принятый проектом вариант развития территории сельсовета предполагает:
- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;
- развитие жилой застройки;
- обеспечение населения полным комплексом услуг социально-бытового и коммунального обслуживания.
Перспективный планировочный каркас территории Дубовского сельсовета образуют планировочные центры и планировочные оси разного ранга. Планировочным центром первого ранга останется интегрированное градостроительное образование «д. Софьино - с. Дубовое», которое за счет централизации местной системы расселения еще больше укрепит свой социально-культурный потенциал. 
К планировочному центру второго ранга будет относиться с. Хворостянка, которое демонстрируют определенную стабильность на фоне потери жителей населенных пунктов в северной части сельсовета. 
К центру третьего ранга будет относиться с. Ивановка. Остальные населенные пункты сельсовета: п. Новый Свет и д. Сергеевка в перспективе попадут в группу «в зоне риска исчезновения». А д. Садовая относится к категории «исчезающая».
Планировочная ось, образованная автомобильной дорогой регионального значения Грязи-Хворостянка-Добринка, укрепит свое положение благодаря появлению диагональной планировочной оси, приуроченной к участку планируемой автомобильной дороги межрегионального значения Грязи-Добринка-Мордово (см. раздел IV), которая пройдет в обход п. Добринка и станет транзитной связью Липецкой области с Волгоградской областью с выходом на международный коридор «Север-Юг».

с. Дубовое
Существующее положение
Основными элементами планировочной структуры села являются кварталы застройки индивидуальными жилыми домами и улично-дорожная сеть. Наиболее плотной в функционально-пространственном отношении является центральная часть села, расположенная вдоль улиц Лермонтова, представленная общественно-деловой, малоэтажной жилой застройкой, с кварталами индивидуальной жилой застройки и общественными пространствами. 
На территории с. Дубовое расположены Центр врача общей практики, средняя общеобразовательная школа, Дубовской сельский Дом культуры, Дубовская сельская библиотека - филиал № 8, администрация Дубовского сельсовета, парк культуры и отдыха, объекты коммунально-бытового обслуживания, объекты торговли.

Проектное предложение
В ходе анализа функциональных зон села установлено, что исторически сложившееся функциональное зонирование территорий, размещение объектов общественного центра, жилых зон не имеет существенных противоречий.
Генеральным планом сохраняется существующая сетка улиц. Планируется развитие индивидуальной жилой застройки вдоль ул. Карелина, а также в границах существующих кварталов за счет уплотнения застройки, на месте пустующих территорий. 
Проектом предлагается закрепить существующую общественную зону села за счет реконструкции и капитального ремонта существующих объектов социальной инфраструктуры.
Генеральным планом предусматривается размещение спортивного сооружения вблизи территории школы по ул. Лермонтова, реконструкция существующего Дома культуры.




д. Софьино
Существующее положение
Населенный пункт имеет достаточно четкую планировочную структуру. Жилые зоны в населенном пункте представлены индивидуальной жилой застройкой, малоэтажными многоквартирными жилыми домами.
Объекты социальной инфраструктуры на территории села отсутствуют. 
Деревня Софьино территориально тесно связана с с. Дубовое, в связи с чем планировочная интеграция двух населенных пунктов предполагает совместное согласованное развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Проектное предложение
В архитектурно-планировочном каркасе населенный пункт не претерпит значительных изменений.
Развитие индивидуальной жилой застройки планируется в границах существующих кварталов за счет уплотнения застройки, на месте пустующих территорий и за счет сноса ветхого и аварийного жилого фонда. В западной части села планируется развитие кварталов индивидуальной жилой застройки.
Генеральным планом предусматривается размещение спортивного сооружения.

с. Хворостянка 
Существующее положение
Населенный пункт располагается вдоль автомобильной дороги Грязи-Хворостянка-Добринка, автодорога является главной планировочной осью села. Населенный пункт имеет достаточно четкую планировочную структуры. Село состоит из компактной квартальной застройки индивидуальными жилыми домами. 
Единый общественный центр села располагается по ул. Школьная. На территории с. Хворостянка расположены Хворостянский фельдшерско-акушерский пункт, средняя общеобразовательная школа, группы дошкольного образования, Хворостянский сельский Дом культуры, Хворостянская сельская библиотека — филиал № 3, объекты торговли, объекты коммунального обслуживания.

Проектное предложение
Основными решениями генерального плана предусмотрено упорядочение сложившейся планировочной структуры населенного пункта. Развитие индивидуальной жилой застройки планируется в границах существующих кварталов за счет уплотнения застройки, на месте сформированных, но еще не освоенных земельных участков.
Проектом предусматривается размещение спортивного сооружения по ул. Школьная.

д. Сергеевка
Существующее положение
Жилые зоны в населенном пункте представлены индивидуальной жилой застройкой. Объектов социальной инфраструктуры на территории села нет.

Проектное предложение
Предпосылок для изменения планировочной структуры населенного пункта нет.
Предполагается освоение пустующих территорий населенного пункта в целях ведения личных подсобных хозяйств, такая потребность может возникнуть в связи с выгодным положением населенного пункта вблизи с региональной автомобильной дорогой.

с. Ивановка
Существующее положение
Село состоит из компактной квартальной застройки индивидуальными жилыми домами.
Объектов социальной инфраструктуры на территории села нет. 
Село имеет тупиковое положение в транспортном каркасе местного значения Дубовского сельсовета.

Проектное предложение
Поскольку село Ивановка демонстрирует относительно стабильное состояние, но является сравнительно малолюдным, развитие села не предусматривается. Сохраняется сложившаяся планировочная структура, развитие жилищного строительства возможно в границах существующих кварталов за счет уплотнения застройки, на месте пустующих территорий и за счет сноса ветхого и аварийного жилого фонда.
Предусматриваются иные зоны сельскохозяйственного назначения для использования в целях ведения личных подсобных хозяйств.

д. Садовая
Существующее положение
Населенный пункт состоит из застройки индивидуальными жилыми домами и улично-дорожной сети. Объектов социальной инфраструктуры на территории села нет.

Проектное предложение
Генеральным планом дальнейшее развитие населенного пункта не предусматривается.




п. Новый Свет
Существующее положение
Населенный пункт состоит из застройки индивидуальными жилыми домами и улично-дорожной сети. Объектов социальной инфраструктуры на территории села нет.

Проектное предложение
Генеральным планом дальнейшее развитие населенного пункта не предусматривается.
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Существующее положение
Границы муниципального образования Дубовской сельсовет установлены Законом Липецкой области от 23.09.2004 №126-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований Липецкой области».
Площадь Дубовского сельсовета составляет 11 612,67 га.
Границы функциональных зон определены в генеральном плане с учётом границы муниципального образования, естественных границ природных объектов, границ земельных участков. Территории общего пользования, занятые проездами, коммунальными зонами, небольшими по площади, линейными водоёмами и другими незначительными по размерам объектами, входят в состав различных функциональных зон и отдельно не выделяются.
Существующий баланс территории сельсовета по функциональному назначению приведен в таблице 5.

Таблица 5

Существующий баланс территории Дубовского сельсовета по функциональному назначению
	№    п/п
	Существующие функциональные зоны
	Площадь, га
	%

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	Площадь муниципального образования, всего
	11612,67
	100

	1 
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	378,35
	3,26

	2 
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	7,28
	0,06

	3 
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	2,49
	0,02

	4 
	Зона специализированной общественной застройки
	7,85
	0,07

	5 
	Зона инженерной инфраструктуры
	7,41
	0,06

	6 
	Зона транспортной инфраструктуры
	0,55
	0,01

	7 
	Зона сельскохозяйственных угодий
	10357,98
	89,19

	8 
	Иные зоны сельскохозяйственного назначения
	54,7
	0,47

	9 
	Зона садоводства, огородничества
	9,85
	0,08

	10 
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	166,8
	1,44

	11 
	Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	64,09
	0,55

	12 
	Зона кладбищ
	4,32
	0,04

	13 
	Зона акваторий
	132,92
	1,14

	14 
	Иные зоны
	448,79
	3,86



Проектное предложение
Разработанное в составе генерального плана функциональное зонирование учитывает природную, историко-культурную специфику территории, сложившиеся особенности использования земель. При разработке функциональных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации и требования специальных нормативов, касающихся зон с особыми условиями использования территории.
Основная задача функционального зонирования не допустить строительство не подходящих по функционалу объектов, которые могут усложнить или сделать невозможным, в дальнейшем, оптимального использования потенциала территории.
В таблице 6 приведен планируемый баланс территории сельсовета по функциональному назначению.

Таблица 6

Планируемый баланс территории Дубовского сельсовета по функциональному назначению
	№    п/п
	Существующие функциональные зоны
	Площадь, га
	%

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	Площадь муниципального образования, всего
	11612,67
	100

	1 
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	335,16
	2,89

	2 
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	7,28
	0,06

	3 
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	2,74
	0,02

	4 
	Зона специализированной общественной застройки
	10,11
	0,09

	5 
	Зона инженерной инфраструктуры
	7,41
	0,06

	6 
	Зона транспортной инфраструктуры
	0,55
	0,00

	7 
	Зона сельскохозяйственных угодий
	10351,69
	89,14

	8 
	Иные зоны сельскохозяйственного назначения
	60,64
	0,52

	9 
	Зона садоводства, огородничества
	51,13
	0,44

	10 
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	166,8
	1,44

	11 
	Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	73,98
	0,64

	12 
	Зона кладбищ
	5,32
	0,05

	13 
	Зона озелененных территорий специального назначения
	48,47
	0,42

	14 
	Зона акваторий
	132,92
	1,14

	15 
	Иные зоны
	358,47
	3,09
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В соответствии с данными территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области (Липецкстат) численность постоянного населения Дубовского сельсовета по состоянию на 1 января 2024 года составила 1955 человек. В состав муниципального образования входит 7 населенных пунктов.

Таблица 7

Динамика численности населения Дубовского сельсовета
	Наименование показателя
	Динамика численности населения по годам на 01 января, чел.

	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Общая численность населения
	2154
	2122
	2054
	1989
	1923
	1883
	1817
	1956
	1955



Сохраняется общая тенденция к уменьшению численности населения (линия тренда на графике).


Рисунок 2 - Динамика численности населения Дубовского сельсовета

Формирование численности населения зависит от естественного и механического (миграционного) движения населения. В обозреваемый период динамика численности населения носит скачкообразный характер.


Таблица 8

Демографические показатели Дубовского сельсовета
	№ п/п
	Наименование показателя
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	Среднегодовое значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Численность населения на начало года, чел.
	1989
	1923
	1883
	1817
	1956
	1914
	100,0

	2. 
	Число родившихся, чел.
	16
	19
	20
	12
	16
	17
	0,9

	3. 
	Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения)
	8,0
	9,9
	10,6
	6,6
	8,2
	Х
	Х

	4. 
	Общий коэффициент рождаемости по Добринскому району
	8,4
	7,5
	7,5
	6,0
	7,8
	Х
	Х

	5. 
	Число умерших, чел.
	42
	40
	67
	28
	24
	40
	2,1

	6. 
	Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения)
	21,5
	21,0
	36,2
	14,8
	12,3
	Х
	Х

	7. 
	Общий коэффициент смертности по Добринскому району
	16,2
	19,0
	25,3
	16,6
	15,0
	Х
	Х

	8. 
	Естественный прирост/ убыль населения, чел.
	-26
	-21
	-47
	-16
	-8
	-24
	-1,2

	9. 
	Миграционный прирост/ убыль населения, чел.
	-40
	-19
	-19
	155
	7
	17
	0,9

	10. 
	Общий прирост численности населения
	-66
	-40
	-66
	139
	-1
	-7
	-0,4



Общий коэффициент рождаемости составил в 2023 году составил 8,2 ‰. Среднее за период с 2019 по 2023 значение коэффициента рождаемости на территории Дубовского сельсовета составил 8,7 ‰. Данный показатель по Добринскому району в 2023 году – 7,8 ‰. Уровень рождаемости превышает общерайонное значение.
Общий коэффициент смертности в 2023 году составил 12,3 ‰. Это ниже показателя по Добринскому району (15,0‰).
Отмечается естественная убыль населения.
Миграционный прирост становится положительным с 2022 года. 
Сформировавшиеся за последние годы изменения естественного и механического прироста привели к определенной структуре возрастного состава населения. Показатели возрастной структуры населения представлены в таблице 9.







Таблица 9

Возрастная структура населения Дубовского сельсовета
	№ п/п
	Возрастная группа населения
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Все население
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	1.1
	моложе трудоспособного
	16,1
	16,0
	16,0
	15,2
	15,0

	1.2
	трудоспособном[footnoteRef:1] [1:  До 1 января 2019 г. включительно – мужчины 16-59 лет, женщины – 16-54 лет, с 1 января 2020 г. – 
мужчины 16-60 лет, женщины 16-55 лет] 

	54,7
	54,1
	55,3
	55,3
	56,6

	1.3
	старше трудоспособного[footnoteRef:2] [2:  До 1 января 2019 г. включительно – мужчины 60 и старше лет, женщины – 55 и старше лет, с 1 января 2020 г. – мужчины 61 и старше лет, женщины – 56 и старше лет] 

	29,2
	29,9
	28,8
	29,5
	28,5




Рисунок 3 - Соотношение возрастных групп населения Дубовского сельсовета

Особенностью возрастной структуры населения сельского поселения являются:
- крайне низкая доля населения моложе трудоспособного возраста от 0 до 15 лет (от 15,0% до 16,1% от общей численности населения);
- небольшое уменьшение доли населения старше трудоспособного возраста. 
Продолжается демографическое старение населения как в поселении, так и в целом в районе.


Демографический прогноз
В составе проекта Схемы территориального планирования Липецкой области выполнен прогноз перспективной численности населения в разрезе муниципальных образований. Согласно данному документу, численность населения в Добринском муниципальном районе имеет тренд на уменьшение.
Для расчета численности населения на перспективу использован метод демографического прогноза, основанный на применении математических функций, с учетом сложившихся социально-экономических условий и гипотезы демографического и социально-экономического развития муниципального образования.
Согласно принятому в проекте сценарию развития расчетная численность населения Дубовского сельсовета составит: 
2036 год – 2103 человек,
2046 год – 2269 человек.

Таблица 10

Динамика изменения численности населения Дубовского сельсовета
	№ п/п
	Населенный пункт
	2024
	2036
	2046

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Всего по МО
	1955
	2103
	2269

	1
	с. Дубовое
	458
	538
	618

	2
	с. Хворостянка
	632
	633
	625

	3
	с. Сергеевка
	31
	32
	35

	4
	П. Новый Свет
	40
	43
	45

	5
	с. Ивановка
	152
	150
	150

	6
	д. Садовая
	7
	7
	6

	7
	д. Софьино
	635
	700
	780



Предполагаемое изменение возрастной структуры населения Дубовского сельсовета представлено в таблице 11

Таблица 11

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения 
	№ п/п
	Возрастная структура населения (на начало года)
	2024
	2035
	2045

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Для населения моложе трудоспособного возраста, %
	15,0
	14,9
	15,2

	2. 
	Доля населения трудоспособного возраста, %
	56,6
	54,3
	51,8

	3. 
	Доля населения старше трудоспособного возраста, %
	28,5
	30,8
	33,0



В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития Дубовского сельсовета: отвод территории жилой и нежилой застройки, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, развитие системы инженерных и транспортных коммуникаций.

[bookmark: _Toc85557375][bookmark: _Toc190353472]II.II.6. Трудовой потенциал и занятость населения

Численность трудовых ресурсов Дубовского сельсовета на начало 2024 года составляла 1143 человек (58,4% населения). Наибольшая численность трудовых ресурсов занята в сельском хозяйстве.

Таблица 12

Среднегодовая численность занятых в экономике по видам экономической деятельности
	№
	По данным баланса затрат труда, человек
	Годы

	
	
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Всего в экономике
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
	48
	96
	94
	103
	102
	96
	58

	3. 
	Рыболовство, рыбоводство
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4. 
	Добыча полезных ископаемых
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5. 
	Обрабатывающие производства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6. 
	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7. 
	Строительство
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8. 
	Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9. 
	Гостиницы и рестораны
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10. 
	Транспорт и связь
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Финансовая деятельность
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12. 
	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13. 
	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14. 
	Образование
	49
	49
	48
	48
	47
	46
	43

	15. 
	Здравоохранение и предоставление социальных услуг
	6
	6
	6
	5
	5
	4
	3

	16. 
	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17. 
	Деятельность домашних хозяйств
	110
	151
	131
	90
	50
	71
	63



[bookmark: _Hlk86140471]Часть трудовых ресурсов выезжают на работу за пределы сельсовета – порядка 185 человек. 
Для поддержания уровня занятости реализуется комплекс мер, направленных на сохранение уровня занятости населения. Одной из мер, направленных на снижение напряженности на рынке труда, является повышение конкурентоспособности граждан через профессиональное обучение. Правительством Липецкой области организована работа по профессиональному обучению отдельных категорий граждан, в том числе безработных, в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».
На территории Добринского муниципального района действуют муниципальные программы, направленная в том числе на улучшение занятости, - муниципальная программа «Создание условий для развития экономики Добринского муниципального района на 2019-2027 годы».
Также разработан Инвестиционный паспорт, в котором обозначены точки роста и перспективные инвестиционные площадки. 

[bookmark: _Toc190353473]II.II.7. Экономическая база развития сельсовета

В настоящее время основу экономического потенциала Дубовского сельсовета составляют следующие отрасли:
- сельское хозяйство (ЛПХ, животноводство, растениеводство);
- торговля и услуги. 
Природно-климатические условия благоприятные для развития сельскохозяйственного производства. 
На территории поселения активно развивается АО «Куриное царство» (с. Дубовое, с. Хворостянка), ООО «Отрада Фармз» (п. Новый Свет), ООО «Восход», ООО «Пушкинское», ООО «Добрыня», ИП «Шестопалов И.А.» и личные подсобные хозяйства. 
Производство продукции растениеводства в поселении ориентировано в основном, на зерновые культуры, сахарную свёклу, кукурузу и подсолнечник.
Производством овощей в поселении занимаются, в основном личные подсобные хозяйства.
АО «Куриное царство» (номер на карте ПСХ.1.1) занимается изготовлением мяса цыплят-бройлеров. На данный момент «Куриное Царство» – это одна из основных российских торговых марок замороженного и охлажденного куриного мяса на федеральном уровне. АО «Куриное царство» является одним из крупнейших в отрасли комплексом предприятий с филиалами в Брянской, Липецкой, Пензенской, Московской, Воронежской, Тульской областях. Современное оборудование от ведущих мировых брендов, которым оснащены птицефабрики, позволяет выпускать качественную продукцию, полностью соответствующую высоким требованиям потребителей. Количество занятых в с. Дубовое и с. Хворостянка – 74 человека.
ООО «Отрада Фармз» (номер на карте ПСХ.1.2) - вертикально-интегрированная свиноводческая компания, деятельность которой охватывает все направления свиноводческой отрасли, начиная от выращивания зерновых культур до розничной торговли, включая хранение зерновых, производство кормов, выращивание и убой животных. Количество занятых – 316 человек.
Экономическая направленность территории – сельское хозяйство. Приоритетом социально-экономического развития будет обеспечение динамичного, эффективного и устойчивого развития агропромышленного комплекса территории с учетом природно-климатических условий и природного потенциала. Достижению цели способствуют ресурсы и резервы социально экономического развития района: 
- наличие свободных земельных ресурсов, пригодных для развития сельского хозяйства;
- наличие свободных трудовых ресурсов. 
В настоящее время разработан Инвестиционный паспорт района. 
Выделено две свободных инвестиционных площадки в с. Дубовое, с. Хворостянка под создание промышленного производства.
Продолжается развитие малого предпринимательства. Виды экономической деятельности вновь открывающихся предприятий и индивидуальных предпринимателей: торговля, сельское хозяйство, транспортные услуги. 
В сельском поселении требуется развитие следующих платных услуг: услуги химчисток, ремонта обуви, услуг гостиниц, ремонта жилых помещений. 


 (
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[bookmark: _Toc190353474]II.II.8. Жилищный фонд

По данным администрации сельсовета жилищный фонд Дубовского сельсовета составляет 64,9 тыс. кв. м. 
На одного жителя в среднем приходится 33,2 кв. м общей площади жилых помещений. 
Соотношение жилищного фонда по типам застройки:
- индивидуальная застройка – 21,9 тыс. кв. м (33,7%);
- блокированная застройка – 0;
- многоквартирная застройка – 43 тыс. кв. м (66,3%).
Жилищный фонд оборудован:
- централизованным водоснабжением – 60 тыс. кв. м (92,5% жилищного фонда);
- централизованным водоотведением – 12,5 тыс. кв. м (19,2% жилищного фонда);
- централизованным отоплением – 11,73 (8,5% жилищного фонда).
Отсутствует информация о ветхих и аварийных домах на территории сельсовета.

Развитие жилищного строительства
Реализация жилищной программы, намеченной генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства с реконструктивными мероприятиями. Жилищно-гражданское строительство будет осуществляться на свободных территориях и за счет реконструкции малоценного жилищного фонда.
Согласно государственной программе Липецкой области «Обеспечение жителей Липецкой области качественным жильем, социальной и инженерной инфраструктурой» на территории региона приняты показатели общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя»: к 2030 году – 42,3 кв. м на человека
С учётом текущей ситуации и темпов ввода жилищного строительства на территории района проектом принята следующая средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда:
- 38,5 кв. м на 1 человека к 2036 г.;
- 42,3 кв. м на 1 человека к 2046 г.
Расчетный коэффициент семейности принят 2,0.
С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и прогнозом изменения демографических показателей получены значения объемов строительства жилого фонда на перспективу.





Таблица 13

Общая площадь жилищного фонда (проектное), тыс. кв. м
	№ п/п
	Наименование
	2024
	2035
	2045

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Дубовский сельсовет
	64,9
	81,0
	95,6

	2. 
	с. Дубовое
	15,2
	20,7
	26,1

	3. 
	с. Хворостянка
	21,0
	24,4
	26,4

	4. 
	с. Сергеевка
	1,0
	1,2
	1,5

	5. 
	п. Новый Свет
	1,3
	1,7
	1,9

	6. 
	с. Ивановка
	5,0
	5,8
	6,3

	7. 
	д. Садовая
	0,2
	0,3
	0,3

	8. 
	д. Софьино
	21,1
	27,0
	33,0



Объем нового жилищного строительства составит 30,7 тыс. кв. м. Среднегодовой объем жилищного строительства составит около 1,5 тыс. кв. м.
Стимулирование развития жилищного строительства, формирование рынка доступного и комфортного жилья будет реализовываться в рамках:
- государственной программы Липецкой области «Обеспечение жителей Липецкой области качественным жильем, социальной и инженерной инфраструктурой»;
- национального проекта «Жилье и городская среда» в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».


[bookmark: _Toc190353475]II.II.10. Учреждения и предприятия обслуживания населения
[bookmark: _Toc59276546]
[bookmark: _Hlk100828980]Образование
На территории Дубовского сельсовета Добринского района Липецкой области в системе образования действуют группы дошкольного образования (далее – ГДО) и общеобразовательная школа.
 
Таблица 14
Объекты образования и науки
	№ п/п
	Номер на карте
	Наименование, адрес
	Проектная мощность, мест
	Число учащихся на текущий уч. год, чел.
	Тип здания/ Материал стен
	Год постройки, площадь
	Износ (в %)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I. Дошкольное образование

	1. 
	ОН.1.1
	ГДО МБОУ СОШ с. Дубовое
	25
	20
	панель
	1992
	н/д

	2. 
	ОН.1.2
	ГДО МБОУ СОШ с. Хворостянка
	25
	14
	кирпич
	1976
	н/д

	II. Общее образование

	1. 
	ОН.2.1
	МБОУ СОШ с. Дубовое
	192
	86
	панель
	1992г.
2610
	н/д

	2. 
	ОН.2.2
	филиал МБОУ СОШ с. Дубовое в с. Хворостянка
	50
	19
	кирпич
	1976
	н/д



В общеобразовательных учреждениях отсутствуют программы дополнительного образования. Открыты направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, социальное, обще интеллектуальное.

Объекты культуры
На территории Дубовского сельсовета Добринского района Липецкой области в культурно-досуговой сфере действуют подразделения МБУК «Добринская централизованная клубная система» и МБУК «Добринская централизованная библиотечная система».









Таблица 15

Сведения об учреждениях культуры и искусства
	№
п/п

	Номер на карте
	Наименование, адрес
	Мощность (число мест в зрительном зале)
	Тип здания/ Материал стен
	Год постройки, площадь
	Износ (в %)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I. Объект культурно-досугового (клубного) типа

	1. 
	КИ.1.1
	Дубовской сельский Дом культуры, с. Дубовое ул. Лермонтова, д.37
	100
	кирпич
	2017
	-

	2. 
	КИ.1.2
	Хворостянский сельский Дом культуры, с Хворостянка, ул. Школьная, д.24
	200
	кирпич
	1991
	-

	II. Объект культурно-просветительного назначения

	1. 
	КИ.2.1
	Дубовская сельская библиотека — филиал № 8, с. Дубовое, ул. Лермонтова, д.37
	-
	кирпич
	1991
	-

	2. 
	КИ.2.2
	Хворостянская сельская библиотека — филиал № 3, с. Хворостянка, ул. Школьная. Д.24
	-
	кирпич
	2017
	-



Дубовской сельский Дом культуры
В настоящее время ведется работа по следующим направлениям клубной деятельности: организация досуга для разных возрастных категорий населения, развитие самодеятельного творчества, возрождение и сохранение традиционной народной культуры, участие в районных и областных мероприятиях: «Добринка – край хлебный», «Поёт гармонь над Битюгом», районных конкурсах «Хрустальная нота», «Утренняя звезда», «Нам года – не беда» и других.
При СДК работают клубные формирования: ансамбль народной песни «Околица», кружки хорового и сольного пения, хореографический кружок, кружок изобразительного искусства и другие.
Хворостянский сельский Дом культуры
Работа строится по следующим направлениям: организация массовых мероприятий, возрождение и развитие традиционной народной культуры, работа с детьми и подростками, организация досуга, развитие самодеятельного творчества, участие в районных и областных мероприятиях.
К услугам каждого селянина в СДК достаточный выбор клубных формирований и коллективов художественной самодеятельности: ансамбль народной песни «Приволье», драматический кружок, ансамбль шумовых инструментов, ансамбль ветеранов «Сударушка», ансамбль народной песни «Добро», ансамбли эстрадной песни «Унисон», «Адажио» и другие.
Творческие коллективы постоянно принимали и принимают участие в областных и межрегиональных мероприятиях: «Семья России», «Ты взойди, солнце красное», «Поют ветераны», «Поёт гармонь над Битюгом», «Завалинка» и многих других.
Библиотеки оказывает услуги:
- сканирование, распечатка текстов и графических изображений;
- оперативное удовлетворение любых запросов пользователей, осуществление поиска необходимой правовой, деловой, образовательной информации.
Библиотеки предоставляет доступ:
- к сети Интернет, электронным правовым системам, сводному электронному каталогу Липецкой области;
 - к СБА (каталоги, картотеки, справочные издания).
На базе библиотеки организовано территориальное обособленное структурное подразделение (ТОСП) Центра предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы». Предоставляется доступ к государственным и муниципальным услугам.

Физическая культура и спорт
На территории Дубовского сельсовета Добринского района Липецкой области спортивные объекты расположены на территории школ – спортивные залы:
Спортивный зал при МБОУ СОШ с. Дубовое – 152,7 кв. м,
Спортивный зал при филиал МБОУ СОШ с. Дубовое в с. Хворостянка – 167 кв. м.

Здравоохранение
На территории Дубовского сельсовета Добринского района Липецкой области действуют объекты здравоохранения: 
Структурное подразделение ГУЗ «Добринская центральная районная больница» - Отделение общей врачебной практики (семейной медицины) с. Дубовое (25 посещений в смену) (номер на карте З.1.1), 
Структурное подразделение ГУЗ «Добринская центральная районная больница» – Хворостянский фельдшерско-акушерский пункт, с. Хворостянка (номер на карте З.1.2).

[bookmark: _Hlk181466842][bookmark: _Hlk98587593]Задача оценки социальной сферы – выявить перечень существующих объектов, в том числе техническое состояние зданий, в которых они размещены, фактическую загруженность действующих объектов, рассчитать потребность в объектах социальной сферы и оценить обеспеченность населения.
В таблице 16 представлены результаты анализа соответствия социальной инфраструктуры Дубовского сельсовета требованиям:
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- Региональных нормативов градостроительного проектирования Липецкой области (Приказ управления строительства и архитектуры Липецкой области от 03.08.2022 № 264);
- Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 6 мая 2024 № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;
-Местных нормативов градостроительного проектирования Добринского муниципального района Липецкой области (решение Совета депутатов Добринского муниципального района№ 280-р от 07.05.2019); 
- Местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Дубовский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области (решение Совета депутатов сельского поселения Дубовский сельсовет № 77-рс от 20.04. 2017); 
- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры распоряжением Минкультуры России № Р-965 от 02.08.2017;
- Приказа Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «Рекомендованные нормативы и нормы обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».

Таблица 16

Анализ обеспеченности населения объектами социального и культурно-бытового обслуживания
	№ п/п
	 Наименование объекта
	Норматив
	Дубовский сельсовет

	
	
	
	факт 
	нормы
	Дефицит, -/+
	Обеспеченность, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I. Объекты образования

	1.1
	Детские дошкольные учреждения
	85% уровень охвата детей в возрасте 1-6 лет
	50
	34
	16
	≥ 100

	1.2
	Общеобразовательные школы 
	100% уровень охвата детей в возрасте 7-18 лет
	242
	105
	137
	≥ 100

	1.3
	Внешкольные учреждения
	80% охват от общего числа детей в возрасте 5-18 лет, место
	н/д
	120
	-
	-

	II. Объекты культуры и искусства

	2.1
	Учреждения клубного типа
	150 мест на 1000 человек, место
	300
	285
	-15
	95

	2.2
	Библиотеки
	Общедоступная библиотека, объект
	2
	2
	0
	100

	III. Объекты массового спорта

	3.1
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий (спортзалы)
	350 кв. м на 1 тыс. чел.
	319,7
	682,5
	-362,8
	47

	3.2
	Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, площадки)
	1950 кв. м на 1 тыс. чел. 
	0
	2800
	-2800
	0

	IV. Иные объекты обслуживания

	4.1
	Предприятия бытового обслуживания
	7 рабочих мест на 1 тыс. человек, рабочее место
	0
	13
	-13
	0

	4.2
	Предприятия общественного питания
	40 мест на 1 тыс. человек, посадочное место
	0
	76
	-76
	0

	4.3
	Отделения и филиалы банка
	1 операционное место на 1-2 тыс человек, место
	1
	1
	0
	100



[bookmark: _Hlk98587691]Существует потребность в расширении спортивных объектов: развитие плоскостных сооружений.
Требуется развитие инфраструктуры и увеличения рабочих мест по позиции непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг - «Предприятия бытового обслуживания», сети предприятий общественного питания.

Проектом генерального плана предусмотрен комплекс мероприятий по достижению требуемого уровня обеспеченности населения объектами обслуживания.
Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания на расчетный срок произведен на основании следующих документов:
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- Региональных нормативов градостроительного проектирования Липецкой области (Приказ управления строительства и архитектуры Липецкой области от 03.08.2022 № 264);
- Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 6 мая 2024 № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;
-Местных нормативов градостроительного проектирования Добринского муниципального района Липецкой области (решение Совета депутатов Добринского муниципального района№ 280-р от 07.05.2019); 
- Местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Дубовский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области (решение Совета депутатов сельского поселения Дубовский сельсовет № 77-рс от 20.04. 2017); 
- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры распоряжением Минкультуры России № Р-965 от 02.08.2017;
- Приказа Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «Рекомендованные нормативы и нормы обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».
В таблице 17 приведен расчет потребности жителей Дубовского сельсовета в объектах социального и культурно-бытового обслуживания местного значения на расчетный срок.

 (
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Таблица 17

Расчет потребности населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания (2046г.)
	№ п/п
	Наименование объекта
	Норматив
	с. Дубовое
	с. Хворостянка
	с. Сергеевка
	п. Новый Свет

	
	
	
	факт 
	нормы
	+/-
	факт 
	нормы
	+/-
	факт 
	нормы
	+/-
	факт 
	нормы
	+/-

	[bookmark: _Hlk178250282]Численность населения
	человек
	618
	
	
	625
	
	
	35
	
	
	45
	 
	 

	1. 
	Детские дошкольные учреждения
	85% уровень охвата детей в возрасте 1-6 лет
	25
	20
	5
	25
	20
	5
	0
	1
	-1
	0
	2
	-2

	2. 
	Общеобразовательные школы
	100% уровень охвата детей в возрасте 7-18 лет
	192
	54
	141
	50
	50
	0
	0
	3
	-3
	0
	4
	-4

	3. 
	Внешкольные учреждения
	80% охват от общего числа детей в возрасте 5-18 лет, место
	-
	74
	-
	-
	70
	-
	-
	4
	-
	-
	6
	-

	4. 
	Учреждения клубного типа
	150 мест на 1000 человек, место
	100
	90
	10
	200
	90
	110
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5. 
	Общедоступные библиотеки
	1 объект – административный центр поселения, 1 объект на 1000 человек, 1 филиал на 1000 человек
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6. 
	Спортивные залы общего пользования
	350 кв. м на 1 тыс. чел.
	152,7
	210
	-57,3
	167
	210
	-43
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7. 
	Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, площадки)
	1950 кв. м на 1 тыс. чел.
	0
	1170
	-1170
	0
	1170
	-1170
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8. 
	Предприятия общественного питания
	40 мест на 1000 человек, место
	0
	24
	-24
	0
	24
	-24
	0
	1
	-1
	0
	2
	-2

	9. 
	Предприятия бытового обслуживания
	7 рабочих места на 1000 человек, рабочее место
	0
	4
	-4
	0
	4
	-4
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10. 
	Отделения и филиалы банка
	1 операционное место на 1-2 тыс человек, место
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



	№ п/п
	Наименование объекта
	Норматив
	с. Ивановка
	д. Садовая
	д. Софьино
	Дубовский сельсовет

	
	
	
	факт 
	нормы
	+/-
	факт 
	нормы
	+/-
	факт 
	нормы
	+/-
	факт 
	нормы
	+/-

	Численность населения
	человек
	150
	
	
	6
	
	
	780
	
	
	2269
	 
	 

	1. 
	Детские дошкольные учреждения
	85% уровень охвата детей в возрасте 1-6 лет
	0
	6
	-6
	0
	0
	0
	0
	65
	-65
	50
	74
	-24

	2. 
	Общеобразовательные школы
	100% уровень охвата детей в возрасте 7-18 лет
	0
	13
	-13
	0
	0
	0
	0
	50
	-50
	245
	174
	-71

	3. 
	Внешкольные учреждения
	80% охват от общего числа детей в возрасте 5-18 лет, место
	-
	19
	-
	-
	0
	0
	-
	115
	-
	-
	288
	-

	4. 
	Учреждения клубного типа
	150 мест на 1000 человек, место
	0
	22
	-22
	0
	0
	0
	0
	120
	-120
	300
	322
	-22

	5. 
	Общедоступные библиотеки
	1 объект – административный центр поселения, 1 объект на 1000 человек, 1 филиал на 1000 человек
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	0

	6. 
	Спортивные залы общего пользования
	350 кв. м на 1 тыс. чел.
	0
	52,5
	52,5
	0
	0
	0
	0
	280
	-280
	319,7
	752,5
	-432,8

	7. 
	Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, площадки)
	1950 кв. м на 1 тыс. чел.
	0
	293
	-293
	0
	0
	0
	0
	1560
	-1560
	
	4193
	-4193

	8. 
	Предприятия общественного питания
	40 мест на 1000 человек, место
	0
	6
	-6
	0
	0
	0
	0
	32
	-32
	0
	89
	-89

	9. 
	Предприятия бытового обслуживания
	7 рабочих места на 1000 человек, рабочее место
	0
	1
	-1
	0
	0
	0
	0
	6
	-6
	0
	15
	-15

	10. 
	Отделения и филиалы банка
	1 операционное место на 1-2 тыс человек, место
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0



Проектные мероприятия в развитии социальной инфраструктуры Дубовского сельсовета:
с. Дубовое 
- планируемый к реконструкции объект культурно-досугового (клубного) типа (Дубовской сельский Дом культуры) до 200 мест,
- планируемое к размещению спортивное сооружение,1170 кв. м, 

с. Софьино 
- планируемое к размещению спортивное сооружение (спортивный зал на 280 кв. м +210 кв. м, спортивная площадка 1560 кв. м),

с. Хворостянка
- планируемое к размещению спортивное сооружение (спортивного зала 280 кв. м, спортивной площадки, 1170 кв. м).



 (
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[bookmark: _Toc163473534][bookmark: _Toc190353476]II.II.11. Иные объекты федерального значения, регионального значения, местного значения

Объекты Федеральной службы исполнения наказаний России
Объекты Федеральной службы исполнения наказаний России на территории Дубовского сельсовета отсутствуют.

Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Объекты обеспечения пожарной безопасности, пожарные резервуары на территории Дубовского сельсовета отсутствуют. 
Ближайший к территории муниципального образования объект обеспечения пожарной безопасности располагается в Хворостянском сельсовете по адресу: жд. ст. Хворостянка, ул. Советская, 11а.
На территории Дубовского сельсовета располагаются объекты информирования и оповещения:
- с. Дубовое, ул. Лермонтова, 2а (СОШ);
- с. Дубовое, ул. Лермонтова, 34 (здание Администрации).

Места погребения
Существующее положение
На территории Дубовского сельсовета находятся два кладбища, сведения о них приведены в таблице 18.

Таблица 18

Сведения о кладбищах, расположенных на территории Дубовского сельсовета
	№
п/п
	№ на карте
	Наименование
	Местоположение, кадастровый номер земельного участка
	Расстояние, км
	Территория, га

	
	
	
	
	от центра
	от ближайшей жилой площади
	

	1
	
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	МП.1.1
	Кладбище
	с. Ивановка
48:04:0620102:127
	0,54
	0,3
	2,02

	2
	МП.1.2
	Кладбище
	с. Хворостянка
48:04:0640111:770
	1,08
	0,75
	2,03



Проектное предложение
В соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 Градостроительство планировка и застройка городских и сельских поселений размер земельного участка для кладбища традиционного захоронения принимается из расчета 0,24 га на 1 тыс. чел.
По расчету обеспеченности сельскими кладбищами на расчетный срок расширение существующих или планирование новых кладбищ на территории Дубовского сельсовета не требуется.
По данным администрации сельского поселения Дубовской сельсовет есть необходимость увеличения территории кладбища в с. Хворостянка на 1 га.

Объекты государственной системы наблюдений за состоянием окружающей среды
Существующее положение
Стационарные пункты наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением на территории Дубовского сельсовета отсутствуют.

Проектное предложение
Размещение объектов государственной системы наблюдений за состоянием окружающей среды генеральным планом не предусматривается.
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[bookmark: _Toc190353477]II.II.12. Объекты культурного наследия

На территории Дубовского сельсовета расположены объекты культурного наследия регионального значения: «Церковь Иоанна Предтечи», «Колокольня». Сведения об объектах культурного наследия представлены в таблице 19.
На территории Дубовского сельсовета расположен выявленный объект археологического наследия Курган Хворостянка 2, сведения представлены в таблице 20.
На основании ст. 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ) на территории памятника или ансамбля запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных и других видов работ, за исключением работ по сохранению объектов культурного наследия, либо вышеназванные работы могут проводиться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия.
На основании ст. 36 Закона № 73-ФЗ проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.
В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия (статья 34 Закона 73- ФЗ).
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Таблица 19

Сведения об объектах культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения Дубовской сельсовет
	№ п/п
	Наименование, датировка
	Вид ОКН
	Категория историко-культурного значения
	Местоположение
	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия
	Реестровый номер 
в ЕГРН
	Границы территории ОКН

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Колокольня
(1836 г.)
	Памятник архитектуры
	Региональный
	Липецкая область, Добринский район, с. Ивановка
	481610436210005
	48:04-8.1
	Приказ управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 01.03.2024 № 85

	2
	Церковь Иоанна Предтечи
(1796 г.)
	Памятник архитектуры
	Региональный
	Липецкая область, Добринский район, с. Ивановка
	481610436540005
	48:04-8.4
	Приказ управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 01.03.2024 № 86







Таблица 20

Сведения об объектах археологического наследия, расположенных на территории сельского поселения 
Дубовской сельсовет
	№ п/п
	Наименование
	Статус
	Местоположение ОАН

	1
	2
	3
	4

	1.
	Курган Хворостянка 2
	Выявленный, согласно Статьи 16.1 пункт 16 Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ
	-





[bookmark: _Toc190353478]II.II.13. Санитарная очистка
[bookmark: _Hlk77157059]
Движение твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на территории Дубовского сельсовета происходит в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами Липецкой области, утвержденной приказом управления экологии и природных ресурсов Липецкой области от 02.12.2019 № 434 с изм. от 03.12.2024 № 250.
В регионе действует система одноэтапного вывоза ТКО с предварительным сбором в контейнеры объемом 0,75; 1,1 куб. м.
В Липецкой области для накопления ТКО в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, в зоне садоводческих, дачных и огороднических товариществ используются контейнеры 0,75, 1,1 куб. м и бункеры 8 куб. м.
На территории Дубовского сельсовета объекты обработки, утилизации, размещения отходов отсутствуют.
Перечень фактических мест сбора и накопления ТКО, с которых региональный оператор осуществляет вывоз указан в таблице 21.

Таблица 21

Реестр контейнерных площадок на территории Дубовского сельсовета
	№ п/п
	Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	Контейнеры для несортированных отходов

	
	Населенный пункт
	Улица
	Дом
	Корпус/
Строение
	Кол-во
	Емкость
(отдельного
контейнера)
	Материал
контейнера

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	с. Дубовое
	Зеленая
	9
	-
	1
	1,10
	пластик

	2. 
	с. Дубовое
	Зеленая
	20
	-
	1
	1,10
	пластик

	3. 
	с. Дубовое
	Карелина
	1
	-
	1
	1,10
	пластик

	4. 
	с. Дубовое
	Карелина
	11
	-
	1
	1,10
	пластик

	5. 
	с. Дубовое
	Карелина
	13
	-
	1
	1,10
	пластик

	6. 
	с. Дубовое
	Карелина
	21
	-
	1
	1,10
	пластик

	7. 
	с. Дубовое
	Карелина
	31
	-
	1
	1,10
	пластик

	8. 
	с. Дубовое
	Лермонтова
	2
	-
	1
	1,10
	пластик

	9. 
	с. Дубовое
	Лермонтова
	18
	-
	2
	1,10
	пластик

	10. 
	с. Дубовое
	Лермонтова
	28
	-
	2
	1,10
	пластик

	11. 
	с. Дубовое
	Лермонтова
	-
	-
	1
	0,75
	металл

	12. 
	с. Дубовое
	Лермонтова
	32
	-
	1
	0,75
	металл

	13. 
	с. Дубовое
	Лермонтова
	37
	-
	1
	1,10
	пластик

	14. 
	с. Дубовое
	Лермонтова
	-
	-
	1
	1,10
	пластик

	15. 
	с. Дубовое
	Лермонтова
	38
	-
	2
	1,10
	пластик

	16. 
	с. Дубовое
	Лермонтова
	44
	-
	1
	1,10
	пластик

	17. 
	с. Дубовое
	Октябрьская
	1
	-
	2
	1,10
	пластик

	18. 
	с. Дубовое
	Октябрьская
	15
	-
	2
	1,10
	пластик

	19. 
	с. Дубовое
	Почта
	-
	-
	1
	1,10
	пластик

	20. 
	с. Дубовое
	Куриное царство
	-
	-
	3
	1,10
	пластик

	21. 
	с. Ивановка
	Молодежная
	1
	-
	1
	1,10
	пластик

	22. 
	с. Ивановка
	Молодежная
	15
	-
	1
	1,10
	пластик

	23. 
	с. Ивановка
	Молодежная
	36
	-
	1
	1,10
	пластик

	24. 
	с. Ивановка
	Центральная
	3
	-
	1
	1,10
	пластик

	25. 
	с. Ивановка
	Центральная
	28
	-
	1
	1,10
	пластик

	26. 
	с. Ивановка
	Центральная
	14
	-
	1
	1,10
	пластик

	27. 
	с. Ивановка
	Школьная
	6
	-
	1
	1,10
	пластик

	28. 
	с. Ивановка
	Школьная
	4
	-
	1
	0,75
	металл

	29. 
	с. Ивановка
	Школьная
	11
	-
	1
	1,10
	пластик

	30. 
	с. Ивановка
	кладбище
	-
	-
	2
	1,10
	пластик

	31. 
	д. Садовая
	Луговая
	3
	-
	1
	1,10
	пластик

	32. 
	д. Садовая
	Луговая
	11
	-
	1
	1,10
	пластик

	33. 
	д. Садовая
	Луговая
	15
	-
	1
	1,10
	пластик

	34. 
	д. Новый свет
	Зеленая
	-
	-
	1
	0,75
	металл

	35. 
	д. Новый свет
	Зеленая
	-
	-
	1
	1,10
	пластик

	36. 
	д. Новый свет
	свинарник
	-
	-
	1
	1,10
	пластик

	37. 
	д. Новый свет
	мойка
	-
	-
	1
	1,10
	пластик

	38. 
	д. Сергеевка
	-
	-
	-
	1
	1,10
	пластик

	39. 
	д. Софьино
	Лермонтова
	9
	-
	2
	1,10
	пластик

	40. 
	д. Софьино
	Лермонтова
	36
	-
	2
	1,10
	пластик

	41. 
	д. Софьино
	Лермонтова
	-
	-
	2
	0,75
	металл

	42. 
	д. Софьино
	Лермонтова
	44
	-
	1
	1,10
	пластик

	43. 
	д. Софьино
	Лермонтова
	3
	-
	1
	1,10
	пластик

	44. 
	д. Софьино
	Лермонтова
	38
	-
	3
	1,10
	пластик

	45. 
	д. Софьино
	Молодежная
	3
	-
	3
	1,10
	пластик

	46. 
	д. Софьино
	Молодежная
	6
	-
	4
	1,10
	пластик

	47. 
	д. Софьино
	Новая
	1
	-
	2
	1,10
	пластик

	48. 
	д. Софьино
	-
	-
	-
	1
	1,10
	пластик

	49. 
	д. Софьино
	-
	-
	-
	1
	1,10
	пластик

	50. 
	д. Софьино
	-
	-
	-
	1
	0,75
	металл

	51. 
	д. Софьино
	-
	-
	-
	4
	1,10
	пластик

	52. 
	с. Хворостянка
	Зеленая
	1
	-
	4
	1,10
	пластик

	53. 
	с. Хворостянка
	Зеленая
	14
	-
	1
	1,10
	пластик

	54. 
	с. Хворостянка
	Зеленая
	19
	-
	1
	1,10
	пластик

	55. 
	с. Хворостянка
	Механизаторов
	1
	-
	2
	1,10
	пластик

	56. 
	с. Хворостянка
	Полевая
	3
	-
	1
	1,10
	пластик

	57. 
	с. Хворостянка
	Полевая
	10
	-
	1
	1,10
	пластик

	58. 
	с. Хворостянка
	Фабричная
	9
	-
	2
	1,10
	пластик

	59. 
	с. Хворостянка
	Фабричная
	15
	-
	1
	1,10
	пластик

	60. 
	с. Хворостянка
	Центральная
	2
	-
	1
	1,10
	пластик

	61. 
	с. Хворостянка
	Центральная
	10
	-
	1
	1,10
	пластик

	62. 
	с. Хворостянка
	Центральная
	22
	-
	1
	1,10
	пластик

	63. 
	с. Хворостянка
	Центральная
	43
	-
	1
	1,10
	пластик

	64. 
	с. Хворостянка
	Центральная
	50
	-
	1
	1,10
	пластик

	65. 
	с. Хворостянка
	Центральная
	-
	-
	1
	0,75
	металл

	66. 
	с. Хворостянка
	Центральная
	68
	-
	1
	1,10
	пластик

	67. 
	с. Хворостянка
	Центральная
	85
	-
	1
	1,10
	пластик

	68. 
	с. Хворостянка
	Центральная
	-
	-
	3
	1,10
	пластик

	69. 
	с. Хворостянка
	Центральная
	93
	-
	1
	1,10
	пластик

	70. 
	с. Хворостянка
	Центральная
	96
	-
	1
	1,10
	пластик

	71. 
	с. Хворостянка
	Центральная
	112
	-
	1
	1,10
	пластик

	72. 
	с. Хворостянка
	Центральная
	-
	-
	1
	0,75
	металл

	73. 
	с. Хворостянка
	Школьная
	2
	-
	1
	1,10
	пластик

	74. 
	с. Хворостянка
	Школьная
	7
	-
	2
	1,10
	пластик

	75. 
	с. Хворостянка
	Школьная
	24
	-
	1
	1,10
	пластик

	76. 
	с. Хворостянка
	Школьная
	-
	-
	1
	1,10
	пластик

	77. 
	с. Хворостянка
	кладбище
	-
	-
	1
	1,10
	пластик



Согласно Территориальной схеме обращения с отходами Липецкой области определены зоны деятельности региональных операторов. Территория Дубовского сельсовета относится к Грязинской зоне, в которой действует организация ООО «Чистый город», ИНН 4802009478.
ТКО с территории Дубовского сельсовета размещаются на полигоне ТКО Добринского района, расположенной по адресу: Липецкая область, Добринский район, 1350 м. на северо-восток от ЦРБ п. Добринка, 48:04:1730501:572.
С 2026 года схема потоков ТКО изменится, отходы будут транспортироваться на перспективный полигон в Грязинском районе.
По данным управления ветеринарии Липецкой области на территории сельского поселения Дубовской сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области скотомогильники, биотермические ямы и иные места захоронения животных, в том числе объекты утилизации, уничтожения, обезвреживания и размещения биологических отходов, иные подобные объекты отсутствуют.


[bookmark: _Toc190353479]Подраздел II.III. Транспортная инфраструктура

Территория Дубовского сельсовета расположена в северной части Добринского района Липецкой области, на расстоянии около 45 км от районного центра с. Добринка и 70 км от областного центра г. Липецка.
Транспортное сообщение осуществляется посредством автомобильного транспорта. Воздушное, водное, железнодорожное сообщения отсутствуют. 
Транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии территорий. Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры – создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, нейтрализация отрицательных климатических факторов и обеспечение доступности услуг социальной сферы.

Железнодорожный транспорт
Существующее положение
Объекты железнодорожного транспорта на территории Дубовского сельсовета отсутствуют.
Ближайшей к территории Дубовского сельсовета является станция Хворостянка, расположенная в 4 км от с. Хворостянка Дубовского сельсовета.

Проектное предложение
В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской федерации от 19.03.2013 № 384-р (ред. от 27.11.2024), на территории Дубовского сельсовета мероприятий в части железнодорожного транспорта не запланировано.

Воздушный транспорт
Существующее положение
На территории Дубовского сельсовета Добринского района Липецкой области воздушный транспорт отсутствует.
Для внутрироссийских и международных передвижений жители муниципального образования пользуются услугами международного аэропорта «Липецк».

Проектное предложение
Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного, трубопроводного транспорта) на территории Дубовского сельсовета мероприятий в части воздушного транспорта не предусматривается.
Водный транспорт
Существующее положение
На территории Дубовского сельсовета Добринского района Липецкой области водные судоходные пути отсутствует.

Проектное предложение
Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного, трубопроводного транспорта) на территории Дубовского сельсовета мероприятий в части водного транспорта не предусматривается.

Автомобильный транспорт
Существующее положение 
Дорожная сеть сельсовета представлена автомобильными дорогами регионального значения, дорогами местного значения. Состояние сети автомобильных дорог муниципального образования в целом удовлетворительное. Сеть представлена дорогами II, IV технической категории с гравийным и асфальтобетонным типом покрытия.
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения, расположенных в границах Дубовского сельсовета, приведен в таблице 22 в соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 23.12.2011 № 456 «Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Липецкой области и Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Липецкой области» (в ред. от 12.03.2020).

Таблица 22

Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Липецкой области в границах Дубовского сельсовета Добринского района Липецкой области
	№
п/п
	Идентификационный
номер автомобильной
дороги
	Наименование автомобильной
дороги
	Протяженность,
км
	Категория

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	42 ОП РЗ 42К-045
	Грязи - Хворостянка - Добринка с подъездом к ст. Хворостянка
	39,37
	II

	2
	42 ОП РЗ 42К-156
	Новый Свет - прим. к а/д Грязи -Добринка
	2,85
	IV

	3
	42 ОП РЗ 42К-158
	Дубовое - Ивановка
	3,66
	IV

	4
	42 ОП РЗ 42К-157
	Дубовое - прим. к а/д Грязи - Добринка
	6,026
	IV



Искусственные дорожные сооружения на территории Дубовского сельсовета Добринского района Липецкой области отсутствуют.

Проектное предложение
В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения на территории Дубовского сельсовета мероприятий в части автомобильного транспорта не запланировано.
Схемой территориального планирования Липецкой области на территории Дубовского сельсовета запланировано:
- строительство автомобильной дороги регионального значения «Грязи – Добринка – Мордово» протяженность 38,2 км.
Схемой территориального планирования Добринского муниципального района Липецкой области на территории Дубовского сельсовета предусматривается строительство частной автомобильной дороги, связывающей Россию с Китаем, протяженность автодороги по Добринскому району составит около 30,0 км.

Общественный пассажирский транспорт
Существующее положение
Перевозка пассажиров и багажа осуществляется автобусным транспортом. По территории сельсовета проходят автобусы следующих маршрутов:
- муниципальный маршрут пригородного сообщения № 310 «Добринка – Дубовое»;
- межмуниципальный маршрут междугородного сообщения № 553 «Липецк – Плавица», № 559 «Липецк – Добринка», № 592 «Грязи – Березняговка», № 600 «Добринка – Липецк (через ст. Плавица).
На территории сельсовета располагаются остановочные пункты: в с. Дубовое, с. Ивановка, пос. Новый Свет, д. Софьино, с. Хворостянка, поворот на Дубовое

Проектное предложение
Строительство новых и ликвидация существующих остановочных пунктов генеральным планом не предусматривается.

Улично-дорожная сеть
Существующее положение 
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Дубовского сельсовета, приведен в таблице 23.



Таблица 23

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории сельского поселения Дубовской сельсовет
	№ п/п
	Населенный пункт
Названия улиц
	Идентификационный номер
	Протяженность (км)

	
	
	
	Всего
	в том числе

	
	
	
	
	Асфальт,
Бетон, (км)
	Щебень
(км)
	Грунтовка
(км)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I. с. Дубовое

	1. 
	ул. Лермонтова
	42 212 824 ОП МР 70
	1,1
	1,1
	
	

	2. 
	ул. Октябрьская
	42 212 824 ОП МР 71
	0,5
	
	0,5
	

	3. 
	ул. Карелина
	42 212 824 ОП МР 72
	1,0
	1,0
	
	

	4. 
	ул. Зеленая
	42 212 824 ОП МР 73
	0,4
	
	0,4
	

	5. 
	ул. Садовая
	42 212 824 ОП МР 74
	0,4
	
	0,4
	

	II. с. Хворостянка

	6. 
	ул. Центральная
	42 212 824 ОП МР 75
	3,0
	2,8
	0,2
	

	7. 
	ул. Зеленая
	42 212 824 ОП МР 76
	0,5
	0,5
	
	

	8. 
	ул. Школьная
	42 212 824 ОП МР 77
	0,9
	
	0,9
	

	9. 
	ул. Механизаторов
	42 212 824 ОП МР 78
	0,25
	
	0,25
	

	10. 
	ул. Фабричная
	42 212 824 ОП МР 79
	0,7
	
	0,7
	

	11. 
	ул. Полевая
	42 212 824 ОП МР 80
	0,7
	
	0,7
	

	III. д. Сергеевка

	12. 
	ул. Заречная
	42 212 824 ОП МР 81
	0,8
	
	0,5
	0,3

	13. 
	IV. п. Новый Свет

	14. 
	ул. Луговая
	42 212 824 ОП МР 82
	1,5
	
	1,5
	

	V. с. Ивановка

	15. 
	ул. Центральная
	42 212 824 ОП МР 83
	0,9
	0,9
	
	

	16. 
	ул. Молодежная
	42 212 824 ОП МР 84
	0,5
	
	0,5
	

	17. 
	ул. Школьная
	42 212 824 ОП МР 85
	0,5
	0,25
	0,25
	

	18. 
	ул. Крайняя
	42 212 824 ОП МР 86
	0,3
	
	0,3
	

	VI. д. Садовая

	19. 
	ул. Зеленая
	-
	1,5
	
	
	1,5

	VII. д. Софьино

	20. 
	ул. Лермонтова
	42 212 824 ОП МР 88
	0,9
	
	0,9
	

	21. 
	ул. Новая
	42 212 824 ОП МР 89
	0,9
	0,7
	0,2
	

	22. 
	ул. Молодежная
	42 212 824 ОП МР 90
	0,6
	0,6
	
	

	
	ИТОГО
	
	17,85
	7,85
	8,2
	1,8



Проектное предложение
Для приведения улично-дорожной сети населенных пунктов в нормативное состояние необходимо проведение капитального и текущего ремонта дорог и развитие объектов благоустройства.




Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта
Существующее положение
На территории Дубовского сельсовета находятся автомобильные заправочные станции, указанные в таблице 24.

Таблица 24

Сведения об АЗС
	№
п/п
	Наименование
	Кол-во топливораздаточных колонок
	Адрес

	1
	2
	3
	4

	1.
	АЗС «Любимая Топливная Компания»
	4
	Липецкая обл., Добринский р-н, с. Хворостянка



Проектные предложения
Проектом генерального плана не предусматривается размещение объектов обслуживания и хранения автомобильного транспорта.


[bookmark: _Toc190353480]Подраздел II.IV. Инженерная инфраструктура

[bookmark: _Toc190353481]II.IV.1. Водоснабжение

Существующее положение
Водоснабжение сельского поселения Дубовской сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области организовано от централизованных систем водоснабжения за счет использования подземных вод и децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, шахтных и буровых колодцев.
По данным МУП «Добринский водоканал» (пгт. Добринка) водоснабжение потребителей сельского поселения осуществляется посредством четырех водозаборных сооружений (далее – ВЗС):
- 3 скважины находятся в с. Дубовое и д. Софьино (для водоснабжения села Дубовое и д. Софьино по улицам Лермонтова, Молодежная, Октябрьская, Садовая, Центральная, Школьная, Новая, Карелина); 2 водонапорные башни, сети водоснабжения закольцованы между собой; 68 водоразборных колонок, 68 колодцев, 1 пожарный гидрант;
- 2 скважины расположены в с. Хворостянка (для водоснабжения с. Хворостянка  – улицы Центральная, Школьная, Полевая, Фабричная); 1 водонапорная башня, сети водоснабжения не закольцованы с объектами ж.д. станции Хворостянка; 8 водоразборных колонок, 3 колодца, 2 пожарных гидранта;
- одна скважина в п. Новый свет (снабжает водой п. Новый свет – улица Луговая), 1 водонапорная башня, сети водоснабжения не закольцованы с сетями с. Ивановка; 4 водоразборные колонки, 4 колодца, пожарные гидранты отсутствуют;
- одна скважина в с. Ивановка (снабжает водой с. Ивановка по ул. Школьная), 1 водонапорная башня, сети водоснабжения не закольцованы с объектами с. Дубовое; 3 водоразборные колонки, 3 колодца, пожарные гидранты отсутствуют.
Протяженность водопроводной сети составляет 15,893 км. Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнических сооружений, которые оснащены специальным технологическим оборудованием.
В населенных пунктах д. Сергеевка и д. Садовая водопровод отсутствует. Водоснабжение населения осуществляется посредством колодцев и индивидуальных скважин. Водопровод сельского поселения находится на балансе сельсовета и передан в оперативное ведение МУП «Добринский водоканал».
Система водоснабжения Сельского поселения Дубовской сельсовет представляет собой комплекс элементов, объединенных в общую структуру. Источником водоснабжения являются подземные воды, поднимаемые в сети водоснабжения посредством водозаборных сооружений. В сельском поселении Дубовский сельсовет определены 4 эксплуатационные зоны водоснабжения и приведены в таблице 25.
Таблица 25

Эксплуатационные зоны водоснабжения
	№
п/п
	Номер технологической зоны
	Наименование населенного пункта
	Количество артскважин, ед.
	Техническое состояние артскважины

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	1
	ВЗС с. Хворостянка
	2
	рабочее состояние

	2.
	2
	ВЗС с. Дубовое и д. Софьино
	3
	рабочее состояние

	3.
	3
	ВЗС с. Ивановка
	1
	рабочее состояние

	4.
	4
	ВЗС п. Новый свет
	1
	рабочее состояние



Вода из водозаборных скважин подается по трубам диаметром Ду-80-100 мм на напорные фильтры. Далее поступает в водонапорную башню, где хранение расходного, аварийного, противопожарного запасов питьевой воды осуществляется в резервуаре чистой воды (РЧВ) объемом по 15- 20 м3, либо напрямую направляется в насосную станцию. Далее вода по водопроводной сети распределяется между потребителями.
Характеристика сетей в разбивке по зонам централизованного водоснабжения сведена в таблицу 26.

Таблица 26

Протяженность сетей водоснабжения по технологическим зонам
	№
п/п
	Месторасположение водопровода
	Год ввода в эксплуатацию
	Диаметр, мм
	Протяженность,
м
	Материал изготовления

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Сети с. Дубовое, д. Софьино
	1976
	100\100
	568,73\7186,33
	ПЭ\чугун

	2. 
	Сети с. Хворостянка
	1991
	89\100\100
	1208,35\2837,97\850,38
	Чугун\чугун\ПЭ

	3. 
	Сети с. Ивановка
	1980
	89\100
	537,94\1573,7
	Сталь\чугун

	4. 
	Сети п. Новый свет
	1991
	57
	1129,96
	сталь

	5. 
	Итого
	
	
	15 893,41
	



Характеристика водонапорных башен сведена в таблицу 27.






Таблица 27

Характеристика водонапорных башен
	№
п/п
	Месторасположение водопровода
	Высота/объем
м/м3
	Диаметр подающей трубы, м
	Состояние

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	с. Дубовое, д. Софьино
	15\20\металл
	57/сталь/подача воды верхняя
	Башня имеет коррозионный вид, местами наложены латки, необходима покраска, обваловка неудовлетворительная

	2.
	с. Дубовое, д. Софьино
	15\20\металл
	40/сталь/ подача воды верхняя
	Башня имеет коррозионный вид, местами наложены латки, необходима покраска, обваловка неудовлетворительная

	3.
	с. Хворостянка
	15/2\металл
	40/сталь/подача воды нижняя
	Башня имеет коррозионный вид, местами наложены латки, необходима покраска, обваловка неудовлетворительная

	4.
	с. Ивановка
	15\20\металл
	89/сталь/подача воды нижняя, обваловка удовлетворительная
	Башня имеет коррозионный вид, местами наложены латки, необходима покраска

	5.
	п. Новый свет
	15\20\металл
	40/сталь/ подача воды верхняя, обваловка удовлетворительная
	Башня имеет коррозионный вид, местами наложены латки, необходима покраска



Характеристика распределительных колодцев у водонапорных башен сведена в таблицу 28.











Таблица 28

Характеристика распределительных колодцев у водонапорных башен
	№
п/п
	Месторасположение водопровода
	Год
	Кол-во
	Материал/
Диаметр трубы, мм
	Состояние

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	с. Дубовое, д. Софьино
	1976
	68
	ж/б/1,5*2,0/100 
	Не удовлетворительное, запорная арматура отсутствует

	2.
	с.Хворостянка
	1991
	3
	ж/б/1,5*2,0/100 
	Удовлетворительное

	3.
	с. Ивановка
	1980
	3
	ж/б/1,5*2,0/100 
	Не удовлетворительное, запорная арматура отсутствует

	4.
	п. Новый свет
	1991
	4
	ж/б/1,5*2,0/100 
	Удовлетворительное



Доля населения, не охваченная централизованным водоснабжением, составляет 1,4 % (27 человек) от общей численности Дубовского сельсовета.
Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного водоснабжения осуществляется колодцами и каптированными родниками, которые находятся на территориях домовладений. Это создает трудности в обеспечении населения водой, ухудшает их бытовые условия. 
Обеспеченность холодным водоснабжением составляет 59,3% от общей численности населения 1923 человек. 
Водопроводные сети с. Дубовое и д. Софьино не закольцованы с объектами с. Ивановка, закольцованы между собой.
Водопроводные сети с. Хворостянка не закольцованы с объектами ж.д. ст. Хворостянка.
Водопроводные сети с. Ивановка не закольцованы с объектами с. Дубовое.
Водопроводные сети п. Новый свет не закольцованы с объектами с. Ивановка.

Система горячего водоснабжения
Централизованное горячее водоснабжение в сельском поселении Дубовской сельсовет отсутствует. Обеспечение горячей водой населения осуществляется за счет индивидуальных водонагревателей накопительного или проточного типа.

Нецентрализованные системы водоснабжения
Нецентрализованная система холодного водоснабжения – это сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.
Согласно СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.11.2002 № 40), нецентрализованным водоснабжением является использование для питьевых и хозяйственных нужд населения воды подземных источников, забираемой с помощью различных сооружений и устройств, открытых для общего пользования или находящихся в индивидуальном пользовании, без подачи ее к месту расходования.
Водоснабжение населения территории Дубовского сельсовета, не охваченного централизованными системами водоснабжения, обеспечивается от индивидуальных шахтных колодцев и бытовых скважин.

Проектные предложения
Принятые в проекте решения соответствуют требованиям: 
- СП 31.13330.2020 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. СНиП 2.04.02˗84*»;
- СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;
- СанПиН 2.1.4.1074˗01. 2.1.4 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно ˗ эпидемиологические правила и нормативы».
Планирование основных мероприятий по развитию систем водоснабжения основано на материалах действующей градостроительной документации.
В результате анализа существующего положения в области водоснабжения выявлено следующее:
- водоснабжение объектов нового строительства рекомендуется осуществляется прокладкой новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов; 
- сети водопровода рекомендуется принять из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб;
- установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии;
- произвести реконструкцию существующих водоводов, в точках подключения новых районов, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей;
- оборудовать все объекты водоснабжения системами автоматического управления и регулирования;
- произвести реконструкцию существующих водозаборов, с учетом увеличения их производительности;
- предусмотреть и благоустроить территорию зон санитарной охраны на водозаборах;
- произвести тампонаж не использующихся скважин для исключения опасности загрязнения используемых подземных вод;
- установить на существующих водозаборах локальные установки по доочистке воды, для приведения ее в соответствие с нормами СанПиН 2.1.41110-02;
- реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей с сооружениями с заменой отработавших труб на полиэтиленовые со сроком службы не менее 50 лет;
- строительство новых закольцованных водопроводов из полиэтиленовых труб для подключения существующих и новых строящихся объектов на планируемых территориях.
Согласно Схеме Водоснабжения и Водоотведения Сельского поселения Дубовский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области на 2023 год и на период до 2034, утвержденной Администрацией Добринского муниципального района Липецкой области от 14.06.2023 № 444 предусматриваются следующие мероприятия:
- строительство блочно-модульной станции очистки воды в д. Софьино;
- реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения ул. Лермонтова д. Софьино Добринский район – 1000м;
- разведочно-эксплуатационная скважина с. Ивановка;
- реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения ул. Новая д. Софьино Добринский район – 1000м;
- реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения ул. Лермонтова с. Дубовое Добринский район – 500м;
- реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения ул. Карелина с. Дубовое Добринский район – 500м.
Для развития системы водоснабжения и обеспечения населения Дубовского сельсовета водой питьевого качества данные мероприятия необходимо включить в Схему территориального планирования Добринского муниципального района Липецкой области.
Норма водопотребления на хозяйственно -питьевые нужды принята 160 л/сут, на полив 50 л/сут на человека согласно СП 31.13330.2020 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. СНиП 2.04.02˗84*».
Далее в таблице 29 приведен баланс водопотребления, составленный на основе данных о численности населения в современном состоянии, на первую очередь и на расчетный срок.



Таблица 29

Ведомость расчетных расходов на водоснабжение по укрупненным показателям
	[bookmark: _Hlk55204106]№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Величина
	Примечания

	
	
	
	Сущ.
2025 г.
	I очередь
2036 г.
	Расчетный срок
2046 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Численность населения
	чел.
	1955
	2103
	2269
	

	2
	Норма водопотребления на хоз. питьевые нужды
	л/сут 
на 1 чел
	160
	160
	160
	

	3
	Максимальный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут
	375,4
	403,8
	435,6
	

	4
	Неучтенные расходы воды
15% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут
	56,3
	60,6
	65,3
	

	5
	Норма расхода воды на полив территории
	л/сут 
на 1 чел.
	50
	50
	50
	

	6
	Расход воды на полив территории
	м3/сут
	97,8
	105,2
	113,5
	

	7
	Максимальный расход воды на 1 пожар
	л/с
	10
	10
	10
	

	8
	Расход воды на пожар
	м3/сут
	36,0
	36,0
	36,0
	В общем расходе не учитывается

	
	Итого
	м3/сут
	529,4
	569,5
	614,4
	



Водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях с поправкой на неравномерность (К=1,2), а также неучтенные расходы на нужды предприятий, обслуживающих население в размере 15%.
Расход воды на наружное пожаротушения принят 10 л/с, в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» без учета дополнительного расхода на тушение пожара здания, оборудованного внутренним противопожарным водопроводом с наибольшим расходом. 
Расчетное количество одновременных пожаров - один. Продолжительность тушения пожара составляет 1 ч.
[bookmark: _Toc190353482]II.IV.2. Водоотведение

Существующее положение
В сельском поселении отсутствует централизованное водоотведение и локальные очистные сооружения. 
Сброс сточных вод осуществляется в индивидуальные септики, с последующим вывозом на объекты размещения отходов.
На территории сельского поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Проектные предложения
Проектные решения приняты с учетом требований:
- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85»;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
Развитие систем водоотведения направлено на прекращение сброса неочищенных сточных вод, что позволит улучшить экологическую обстановку на территории сельсовета и повышению надежности работы систем водоотведения.
Основные направления развития систем водоотведения:
- прекращение сброса неочищенных сточных вод;
-строительство канализационных очистных сооружений в д. Софьино и реконструкция канализационной насосной станции с использованием современных материалов и технологий. 
Для развития системы водоотведения и прекращения сброса неочищенных сточных вод от населенных пунктов Дубовского сельсовета данные мероприятия необходимо включить в Схему территориального планирования Добринского муниципального района Липецкой области.
Норма водоотведения принята 160 л/сут на человека согласно местным нормативам градостроительного проектирования, СП 32.13330.2018 и СП 31.13330.2020. Ниже в таблице 30 приведен баланс водоотведения, составленный на основе данных о численности населения в современном состоянии, на первую очередь и на расчетный срок.









Таблица 30

Нагрузки на водоотведение по укрупненным показателям
	№ 
п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Величина
	Примечания

	
	
	
	Сущ.
2025 г.
	I очередь
2036 г.
	Расчетный
срок 2046 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Численность населения
	чел.
	1955
	2103
	2269
	

	2
	Норма водоотведения
	л/сут 
на 1 чел
	160
	160
	160
	

	3
	Максимальный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут
	375,4
	403,8
	435,6
	

	4
	Неучтенные расходы воды
15% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут
	56,3
	60,6
	65,3
	

	[bookmark: _Hlk57268391]
	Итого
	м3/сут
	431,7
	464,3
	501,0
	



Водоотведение включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях с поправкой на неравномерность (К=1,2), а также неучтенные расходы на нужды предприятий, обслуживающих население в размере 15%.

Дождевая канализация
Для организованного отвода дождевых и талых вод с застроенной территории Дубовского сельсовета в соответствии с нормами СП 42.13330.2016 предлагается благоустройство территории с организацией сетей открытых водоотводящих устройств в виде кюветных лотков, расположенных вдоль дорог и в районах с малоэтажной застройкой. При этом пересечение открытых систем водоотведения с автодорогами предлагается решить устройством трубчатых переездов.
Поступление поверхностных стоков в проектируемые водоотводные сети необходимо решить планировкой рельефа.
Отвод поверхностных стоков с незагрязненных территорий жилой и общественно-деловой застройки возможен на рельеф. 
Отвод поверхностных стоков с загрязненных производственных территорий необходимо выполнить в приемные герметичные резервуары для первичного отстаивания с последующим вывозом в согласованные места или предусмотреть локальные очистные сооружения ливневых стоков.
Трассировку сетей отвода поверхностного стока необходимо решить на следующих этапах проектирования.


[bookmark: _Toc190353483]II.IV.3. Теплоснабжение

Существующее положение
На территории сельского поселения Дубовской сельсовет действуют четыре источника теплоснабжения:
1. Котельная СДК с. Дубовое, ул. Лермонтова, 37 является локальной, которая работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала. К котельной присоединен дом культуры.
В настоящее время в котельной установлены 2 водогрейных котла. Номинальная мощность котельной 0,86 Гкал/час. 
Природный газ является основным видом топлива в котельной. Котельная работает сезонно на отопление.
Общая протяженность сетей в двухтрубном исполнении 10 п.м. Тепловая изоляция: минеральная вата.
2. Котельная Филиала МБОУ СОШ с. Дубовое в с. Хворостянка – с. Хворостянка, ул. Школьная, 17 является локальной, которая работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала. К котельной присоединен МБОУ СОШ с. Дубовое в с. Хворостянка.
В настоящее время в котельной установлены 2 водогрейных котла. Номинальная мощность котельной 0,6 Гкал/час. 
Природный газ является основным видом топлива в котельной. Котельная работает сезонно на отопление.
3. Котельная МБОУ СОШ с. Дубовое – с. Дубовое, ул. Лермонтова, 2А является локальной, которая работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала. К котельной присоединен дом культуры.
В настоящее время в котельной установлены 2 водогрейных котла. Номинальная мощность котельной 0,6 Гкал/час.
Природный газ является основным видом топлива в котельной. Котельная работает сезонно на отопление.
Общая протяженность сетей в двухтрубном исполнении 15 п.м. Тепловая изоляция: минеральная вата.
4. Котельная мастерских МБОУ СОШ с. Дубовое является локальной, которая работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала. К котельной присоединен дом культуры.
В настоящее время в котельной установлены 2 водогрейных котла. Номинальная мощность котельной 0,6  Гкал/час. 
Природный газ является основным видом топлива в котельной. Котельная работает сезонно на отопление 48.
Общая протяженность сетей в двухтрубном исполнении 10 п.м. Тепловая изоляция: минеральная вата.
На территории населенных пунктов Дубовского сельсовета отопление зданий и сооружений осуществляется индивидуальными источниками тепловой энергии. Население пользуется печным отоплением, работающем на угле. 

Проектные предложения
Проектные решения разработаны согласно требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».
Планирование основных мероприятий по развитию систем теплоснабжения основано на материалах действующей градостроительной документации и включает в себя следующие мероприятия:
- реконструкция сетей котельной МБОУ СОШ с. Дубовое в с. Хворостянка;
- реконструкция существующих котельных с целью замены изношенного котельного оборудования на современное с установкой приборов учета.
В результате анализа существующего положения в области теплоснабжения установлено, что оборудование существующих котельных и распределительные теплопроводы имеют высокую степень износа и нуждаются в реконструкции. Для развития системы теплоснабжения Дубовского сельсовета данные мероприятия необходимо включить в Схему территориального планирования Добринского муниципального района Липецкой области.

[bookmark: _Toc190353484]II.IV.4. Электроснабжение

Существующее положение
Энергоснабжение Дубовского сельсовета осуществляется по линиям 35 и 10 кВ, через ТП-10/6/0,4 кВ. Эксплуатирующая организация электрических сетей Добринского района – филиал ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» Добринский район, Липецкая область. На территории Дубовского сельсовета в с. Ивановка размещена ТП 35 кВт. Транзитом по территории Дубовского сельского поселения проходят линии электропередачи 500,110 и 35 кВт.
Общая протяженность сетей 10-0,4 кВт составляет 66,32 км. Протяженность сетей 10 кВт 34,02 км и 0,4 кВт 32,3 км. Общий процент износа сетей составляет 9 %.
Электрические сети 0,4-10-35 кВ выполнены воздушными двухцепными.
Потребителями электрической энергии в сельском поселении Дубовский сельсовет являются промышленные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта. Наибольшая доля электрической энергии потребляется сельскохозяйственными и промышленными предприятиями, а также предприятиями сферы обслуживания.
В таблице 31 сведены все трансформаторные подстанции, расположенные на территории Дубовского сельсовета.


Таблица 31

Перечень трансформаторных подстанций
	№ 
п/п
	Наименование, адрес
	Тип подстанции
	напряжение
	Тип тока
	Кол-во трансформаторов
	Мощность трансформаторов
	Расчетная присоед нагрузка
	Износ, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	ТП588
с. Дубовое
	Трансформаторная подстанция
	10/0,4кВ
	Переменный
	1
	250
	48
	8

	2.
	ТП 591
с. Дубовое
	Трансформаторная подстанция
	10/0,4кВ
	Переменный
	1
	100
	40
	12

	3.
	ТП 553
с. Дубовое
	Трансформаторная подстанция
	10/0,4кВ
	Переменный
	1
	250
	95
	9

	4.
	ТП 593
с. Дубовое
	Трансформаторная подстанция
	10/0,4кВ
	Переменный
	1
	100
	32
	9

	5.
	ТП 572
с. Дубовое
	Трансформаторная подстанция
	10/0,4кВ
	Переменный
	1
	160
	24
	7

	6.
	ТП 552
с. Дубовое
	Трансформаторная подстанция
	10/0,4кВ
	Переменный
	1
	250
	22
	13

	7.
	ТП 571
с. Дубовое
	Трансформаторная подстанция
	10/0,4кВ
	Переменный
	1
	400
	92
	8

	8.
	ТП 556
с. Дубовое
	Трансформаторная подстанция
	10/0,4кВ
	Переменный
	1
	160
	32
	6

	9.
	ТП 522
с. Дубовое
	Трансформаторная подстанция
	10/0,4кВ
	Переменный
	1
	160
	59
	10

	10.
	ТП 583
с. Хворостянка
	Трансформаторная подстанция
	10/0,4кВ
	Переменный
	1
	100
	16
	10

	11.
	ТП 559
С .Хворостянка
	Трансформаторная подстанция
	10/0,4кВ
	Переменный
	1
	160
	8
	8

	12.
	ТП 39
с. Хворостянка
	Трансформаторная подстанция
	10/0,4кВ
	Переменный
	1
	250
	54
	9

	13.
	ТП644
с. Хворостянка
	Трансформаторная подстанция
	10/0,4кВ
	Переменный
	1
	250
	8
	9

	14.
	ТП 532
с. Хворостянка
	Трансформаторная подстанция
	10/0,4кВ
	Переменный
	1
	160
	9
	11

	15.
	ТП 640
с. Хворостянка
	Трансформаторная подстанция
	10/0,4кВ
	Переменный
	1
	160
	53
	10

	16.
	ТП 508
с. Хворостянка
	Трансформаторная подстанция
	10/0,4кВ
	Переменный
	1
	100
	19
	11

	17.
	ТП 509
с. Хворостянка
	Трансформаторная подстанция
	10/0,4кВ
	Переменный
	1
	250
	19
	9

	18.
	ТП 585
с. Хворостянка
	Трансформаторная подстанция
	10/0,4кВ
	Переменный
	1
	100
	51
	13

	19.
	ТП 573
с. Хворостянка
	Трансформаторная подстанция
	10/0,4кВ
	Переменный
	1
	400
	5
	9

	20.
	ТП 535
с. Новый Свет
	Трансформаторная подстанция
	10/0,4кВ
	Переменный
	1
	40
	11
	8

	21.
	ТП 546
с. Новый Свет
	Трансформаторная подстанция
	10/0,4кВ
	Переменный
	1
	100
	35
	15

	22.
	ТП 595
с. Ивановка
	Трансформаторная подстанция
	10/0,4кВ
	Переменный
	1
	160
	36
	7

	23.
	ТП 528
с. Ивановка
	Трансформаторная подстанция
	10/0,4кВ
	Переменный
	1
	63
	23
	10

	24.
	ТП 527
с. Ивановка
	Трансформаторная подстанция
	10/0,4кВ
	Переменный
	1
	400
	10
	9



Проектные предложения
Проектные решения приняты в соответствии с нормами:
- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
В соответствии со Схемой территориального планирования Липецкой области, утвержденной постановлением Правительства Липецкой области от 25.12.2024 № 705 «Об утверждении Схемы территориального планирования Липецкой области», в границах Дубовского сельсовета Добринского муниципального района Липецкой области предусмотрены мероприятия регионального значения:
- Реконструкция ПС 35 кВ Ивановка - замена ОД и КЗ 35 кВ в цепях Т1 и Т2 на элегазовые выключатели 35 кВ (2 шт.).
Укрупненные нагрузки на электроснабжение определены согласно методике, предусмотренной нормативами градостроительного проектирования. Минимально допустимый уровень потребления электрической энергии на территории 2400 кВтч/год на 1 человека. Использование максимума электрической нагрузки – 5800 ч/год.
Ниже в таблице 32 приведены расчетные величины электрических нагрузок по укрупненным показателям.

Таблица 32

Укрупненные нагрузки на электрические сети
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Величина
	Примечания

	
	
	
	Сущ.
2025 г.
	I очередь
2036 г.
	Расчет-ный
срок
2046 г.
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Численность населения
	Чел.
	1955
	2103
	2269
	

	2. 
	Удельное электропотребление
	кВтч/год на 1 чел
	2400
	2400
	2400
	

	3. 
	Использование часового максимума электрических нагрузок
	ч/год
	5800
	5800
	5800
	

	4. 
	Электропотребление
	млн.кВт*ч/год
	4,69
	5,05
	5,45
	

	5. 
	Нагрузка на электросети
	кВт
	809
	870
	939
	






[bookmark: _Toc190353485]II.IV.5. Связь

Существующее состояние
[bookmark: Связь]Территория сельского поселения Дубовский сельсовет обеспечена следующим спектром услуг связи: почта, телевидение, телефонная связь, сотовая связь, сети интернета. В с. Дубовое и с. Хворостянка имеются 2 цифровые автоматические телефонные станции (АТС). В с. Дубовое, с. Хворостянка и д. Софьино имеется широкополосный доступ в интернет ПАО «Ростелеком». 
Население приобретает также спутниковые антенны для увеличения количества принимаемых каналов и для повышения качества вещания
В Дубовском сельсовете функционируют 2 отделения почтовой связи «Почта России» № 399417 и № 399418 расположенные по адресам: с Хворостянка, ул. Школьная, 26 и с Дубовое, ул. Лермонтова, 43.

Проектные предложения
Планирование основных мероприятий по развитию систем связи основано на материалах действующей градостроительной документации, а также публичной информации, предоставляемой эксплуатирующими организациями.
По данным Липецкого филиала ПАО «Ростелеком» в 2025 году запланировано строительство сети широкополосного доступа в с. Ивановка с охватом 68 домохозяйств.
Проектом предусматривается сохранение существующих сетей и сооружений связи. 
Для поддержания работоспособности сетей необходимы периодические мероприятия по текущему и капитальному ремонту.
В перспективе планируется увеличения зоны охвата населения услугами связи (сотовая связь, ip телефония, интернет, цифровое телевидение и др.).

[bookmark: _Toc190353486]II.IV.6. Газоснабжение

Существующее положение
Природным газом обеспечены 5 населенных пунктов: с. Дубовое, с. Хворостянка, д. Сергеевка, с. Ивановка, д. Софьино. Протяженность газопровода низкого и среднего давления газовых сетей составляет 66 км. Полностью газифицированы объекты соцкультбыта.
Газоснабжение в сельском поселении осуществляется природным газом (теплотворная способность 8020 ккал/куб.м, удельный вес 0,68 кг/куб.м).
По территории сельского поселения проходят газопроводы высокого (Р[image: ] 0,6 МПа) давления.
От газопроводов высокого (Р[image: ] 0,6 МПа) давления через ГРП и ШРП, обеспечивающих стабильную подачу газа потребителям необходимого давления, осуществляется подача газа в распределительную систему по газопроводам низкого давления.
Газ используется для объектов социальной инфраструктуры на нужды отопления.
Обеспечение жилого фонда газом составляет 95 % от общего количества домов: 90 % от природного газа и 5 % от сжиженного газа.

Проектные предложения
С целью газификации муниципальных образований, в которых отсутствует система газоснабжения, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» разработана и утверждена региональная программа «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Липецкой области на 2023 -2032 годы». 
Региональной программой запланированы следующие мероприятия:
- строительство газопровода-ввода с. Ивановка ул. Молодежная, 28;
- строительство газопровода-ввода с. Дубовое ул. Лермонтова, 20/1;
- строительство газопровода-ввода с. Ивановка ул. Молодежная, 8;
- строительство газопровода-ввода с. Дубовое ул. Лермонтова, 8/2;
- врезка на участке заявителя (нулевая врезка) д. Софьино ул. Новая, 36;
- строительство газопровода-ввода с. Ивановка ул. Молодежная, 21.

[bookmark: _Toc190353487]II.IV.7. Трубопроводный транспорт

Существующее положение
Объекты магистрального трубопроводного транспорта на территории Дубовского сельсовета отсутствуют.

Проектные предложения
Генеральным планом строительство объектов трубопроводного транспорта не предусматривается.

[bookmark: _Toc190353488]II.IV.8. Инженерная защита от опасных геологических процессов

Существующее положение
На территории Дубовского сельсовета расположены гидротехнические сооружения, указанные в таблице 33.



Таблица 33

Перечень гидротехнических сооружений, расположенных на территории Дубовского сельсовета
	№
п/п
	Наименование объекта
	Местоположение
	Процент износа, %
	Значение объекта

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Гидротехническое сооружение пруда 1км северо-восточнее с. Хворостянка
	примерно в 1000 м, по направлению на
северо-восток от ориентира: Добринский р-н,
с/п Дубовской с/с, с. Хворостянка. Координаты: СШ 52.365381, ВД 40.253472
	26
	Региональное значение

	2
	Гидротехническое сооружение пруда 2км южнее с. Ивановка
	примерно в 2000 м, по направлению на юг от
ориентира: Добринский район, с/п
Дубовской сельсовет, с. Ивановка.
Координаты СШ 52.390683, ВД 40.256889
	70
	Региональное значение

	3
	Гидротехническое сооружение водохранилища на реке Лукавка у с. Ивановка Добринского района
	в 2000 м на северо-запад от с. Ивановка, с/п Дубовской сельсовет, р-н Добринский, Липецкая область
	89,7
	Федерального значения

	4
	Насосная станция
	с. Ивановка, с/п Дубовской сельсовет, р-н Добринский, Липецкая область
	84,08
	Федерального значения



ГТС водохранилища на реке Лукавка у с. Ивановка относятся к IV классу ответственности. В комплекс ГТС входят: земляная насыпная плотина, водосбросное сооружение, донный водовыпуск. Сведения о данном сооружении внесены в ЕГРН с кадастровым номером 48:04:0000000:737; кадастровые номера земельных участков, на которых располагается ГТС - 48:04:1720109:179, 48:04:0660103:145, 48:04:1720109:345. Право собственности на объекты недвижимости зарегистрированы за РФ, иные вещные права - за ФГБУ «Управление «Липецкмелиоводхоз».
Насосная станция (в состав которой входят: здание насосной станции, всасывающий трубопровод, внешний водовод, дренаж площадки) стоит на учете в ЕГРН с кадастровым номером 48:04:0000000:2460 и располагается на земельном участке с кадастровым номером 48:04:0620103:34, причем всасывающий трубопровод выходит за границы данного земельного участка (планируется учет изменений в отношении земельного участка, который был сформирован без учета всасывающего трубопровода). Право собственности на объекты недвижимости зарегистрированы за РФ, иные вещные права - за ФГБУ «Управление «Липецкмелиоводхоз».

Проектные предложения
Генеральным планом строительство объектов, предназначенных для инженерной защиты от опасных геологических процессов, не предусматривается.



[bookmark: _Toc190353489]Подраздел II.V. Зоны с особыми условиями использования территории
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В соответствии со статьей 104 Земельного кодекса Российской Федерации ЗОУИТ устанавливаются в следующих целях:
1) защита жизни и здоровья граждан;
2) безопасная эксплуатация объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и безопасности государства;
3) обеспечение сохранности объектов культурного наследия;
4) охрана окружающей среды, в том числе защита и сохранение природных лечебных ресурсов, предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;
5) обеспечение обороны страны и безопасности государства.
В соответствии со статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации могут быть установлены следующие виды ЗОУИТ:
1) зоны охраны объектов культурного наследия;
2) защитная зона объекта культурного наследия;
3) охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);
4) охранная зона железных дорог;
5) придорожные полосы автомобильных дорог;
6) охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);
7) охранная зона линий и сооружений связи;
8) приаэродромная территория;
9) зона охраняемого объекта;
10) зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов;
11) охранная зона ООПТ (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы);
12) охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;
13) водоохранная (рыбоохранная) зона;
14) прибрежная защитная полоса;
15) округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов;
16) зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны;
17) зоны затопления и подтопления;
18) санитарно-защитная зона;
19) зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства;
20) охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети;
21) зона наблюдения;
22) зона безопасности с особым правовым режимом;
23) рыбоохранная зона озера Байкал;
24) рыбохозяйственная заповедная зона;
25) зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);
26) охранная зона гидроэнергетического объекта;
27) охранная зона объектов инфраструктуры метрополитена;
28) охранная зона тепловых сетей.

Перечень зон с особыми условиями использования территории на территории Дубовского сельсовета
На территории сельсовета внесены в ЕГРН сведения о границах следующих зон с особыми условиями использования территории:
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №593 ф.3 Дубовое; 1, реестровый номер – 48:04-6.1067;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №522 ф.1 Дубовое, 1реестровый номер – 48:04-6.326;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №522 Дубовое ф.4, реестровый номер – 48:04-6.1285;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №588 ф.1 Дубовое, реестровый номер – 48:04-6.599;
Охранная зона ТП 556, реестровый номер – 48:04-6.1587;
Границы зоны с особыми условиями использования территории охранной зоны объекта «Газопровод низкого давления, назначение: иное. Протяженность 600 м. Условный номер: 48:04:0:0:989 г.с.\07, Инвентарный номер: 989 г.с.\07. Адрес (местоположение): Ро...», реестровый номер – 48:04-6.1796;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №553 ф.1 Дубовое, реестровый номер – 48:04-6.291;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №572 ф.2 Дубовое, реестровый номер – 48:04-6.1210;
Охранная зона ПС 35/10кВ Ивановка, реестровый номер – 	48:04-6.811;
Охранная зона ТП 581 ВЛ-10 кВ Ивановка, реестровый номер – 48:04-6.625;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №571 Дубовое ф.5, реестровый номер – 48:04-6.1275;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №552 Дубовое ф.1, реестровый номер – 48:04-6.432;
Зона с особыми условиями использования территории охранной зоны объекта «Комплекс газоснабжения, назначение: иное. Протяженность 5780 м. Площадь застройки 7.2 кв.м. Инвентарный номер: 1000 г.с.\07, Условный номер: 48:04:172 02 01:0008:1000 г.с.\0...», реестровый номер – 48:04-6.1868;
Охранная зона пункта ГГС Дубовое пир. 3 класса центр 1, реестровый номер – 48:04-6.1902;
Охранная зона трубопроводов: «Газопровод низкого давления. Назначение: иное сооружение. Протяженность: 2 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Добринский муниципальный район, сельское поселение Дубовский сельсовет, с. Дубовое, ул. Ле...», реестровый номер – 48:04-6.2003
Водоохранная зона реки Лукавка протяженностью 30 км по правому берегу и 30 км по левому берегу, расположенной на территории Липецкой области, реестровый номер – 48:00-6.555;
Охранная зона ТП 591 ВЛ-10 кВ Дубовое, реестровый номер – 48:04-6.1025;
Охранная зона ТП 572 ВЛ-10 кВ Дубовое, реестровый номер – 48:04-6.452;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №593 ф.1 Дубовое, реестровый номер – 48:04-6.696;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №591 ф.1 Дубовое, реестровый номер – 48:04-6.574;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №571 Дубовое ф.2, реестровый номер – 48:04-6.850;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №522 ф.2 Дубовое, реестровый номер – 48:04-6.1215;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 522, реестровый номер – 48:04-6.1575;
Охранная зона ВЛ-0,4кВ №2 КТП №572, реестровый номер – 48:04-6.1926;
Охранная зона ТП 553 ВЛ-10 кВ Дубовое, реестровый номер – 48:04-6.1050;
Охранная зона ТП 552 ВЛ-10 кВ Дубовое, реестровый номер – 48:04-6.573;
Охранная зона трубопроводов: «Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 45 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая обл., Добринский м.р-н, с. Дубовое, ул. Лермонтова, к д. 2б.», реестровый номер – 48:04-6.2017;
Прибрежная защитная полоса реки Лукавка в границах Липецкой области 30 км по правому берегу и 30 км по левому берегу, расположенной на территории Липецкой области, реестровый номер – 48:00-6.556;
Охранная зона ТП 372 ВЛ-10 кВ Мазейка, реестровый номер – 48:04-6.352;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №522 ф.3 Дубовое, реестровый номер – 48:04-6.703;
Охранная зона ТП 593 ВЛ-10 кВ Дубовое, реестровый номер – 48:04-6.405;
Охранная зона ВЛ 10 кВ № 16 ПС Ивановка к ТП 522, 556, реестровый номер – 48:04-6.1557;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №559 Ф1 Сергеевка, реестровый номер – 48:04-6.93;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №591 ф.2 Дубовое, реестровый номер – 48:04-6.1195;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №571 Дубовое ф.4, реестровый номер – 48:04-6.485;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №528 Ивановка ф.3, реестровый номер – 48:04-6.292;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №595 ф.1 Ивановка, реестровый номер – 48:04-6.911;
Зона с особыми условиями использования территории для ВЛ-110 кВ «Хворостянка» (ВЛ-110 кВ «Хворостянка», пролеты между опорами 114-116, 119-122, 125-129, 132-141, 145-157, 160-168, 171) на территории сельских поселений Дубовской сельсовет, Пушкин..., реестровый номер – 48:04-6.29;
Охранная зона ТП 588 ВЛ-10 кВ Дубовое, реестровый номер – 48:04-6.445;
Охранная зона ТП 535 ВЛ-10 кВ Новый свет, реестровый номер – 48:04-6.621;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №553 ф.2 Дубовое, реестровый номер – 48:04-6.965;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №546 Ф1 Новый Свет, реестровый номер – 48:04-6.385;
Территория объекта культурного наследия регионального значения «Колокольня», реестровый номер – 48:04-8.1;
Зона с особыми условиями использования территории для Электросетевого комплекса ПС-35 кВ «Правда»), ВЛ-35 кВ «Правда»(ВЛ-35 кВ «Правда») на территории сельского поселения  Княжебайгорский сельсовет Грязинского района Липецкой области, реестровый номер – 48:02-6.2014;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №552 Дубовое ф.2, реестровый номер – 48:04-6.1110;
Охранная зона объекта: ВЛ-10 «Ивановка» (отпайка) от оп.№ 43 к КТП П, реестровый номер – 48:04-6.1644;
Охранная зона пункта государственной геодезической сети 2 класса Фоновка, тип пункта сигн., тип центра 1, номер марки б/№, индекс пункта N3735208, реестровый номер – 48:04-6.2187;
Охранная зона ТП 595 ВЛ-10 кВ Насосная  с-з Пушкинский, реестровый номер – 48:04-6.189;
Охранная зона ТП 528 ВЛ-10 кВ Насосная с-з Пушкинский, реестровый номер – 48:04-6.957;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №559 Ф2 Сергеевка, реестровый номер – 48:04-6.81;
Территория объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Иоанна Предтечи 1796 г.», реестровый номер – 48:04-8.4;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №527 ф.1 Ивановка, реестровый номер – 48:04-6.1066;
Охранная зона ВЛ 0,4кВ №2 ТП 535 с.Новый свет, реестровый номер – 48:04-6.83;
Охранная зона объекта: сооружение ВЛ 10кВ Дубовое от ПС 35/10 Ивановка, реестровый номер – 48:04-6.563;
Зона с особыми условиями использования территории для линии электропередач 110 кВ «Хворостянка» от ПС «завода Гидрооборудование» до ПС «Хворостянка», реестровый номер – 48:04-6.486;
Охранная зона ТП 546 ВЛ-10 кВ Новый Свет, реестровый номер – 48:04-6.724;
Охранная зона пункта государственной нивелирной сети IV класса Фоновка, тип пункта сигн. 2 кл., тип центра 1, номер марки б/№, индекс пункта N373540266, реестровый номер – 48:04-6.2201;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №573 Хворостянка ф.3, реестровый номер – 48:04-6.912;
Охранная зона ТП 571 ВЛ-10 кВ Дубовое, реестровый номер – 48:04-6.1291;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №510 Ф1 Хворостянка, реестровый номер – 48:04-6.756;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №583 Ф1 Хворост Централь, реестровый номер – 48:04-6.410;
Охранная зона ТП 522 ВЛ-10 кВ Дубовое, реестровый номер – 48:04-6.448;
Охранная зона объекта: сооружение ВЛ 10кВ Ивановка от ПС Ивановка, реестровый номер – 48:04-6.1179;
Охранная зона пункта государственной геодезической сети 3 класса Софьино, тип пункта пир., тип центра 1, номер марки б/№, индекс пункта N3735309, реестровый номер – 48:04-6.2186;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №509 Ф2 Хворостянка, реестровый номер – 48:04-6.501;
Охранная зона ТП 039 ВЛ-10 кВ Новый Свет, 1реестровый номер – 48:04-6.699;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №508 Ф2 Хворостянка, реестровый номер – 48:04-6.255;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №588 ф.2 Дубовое, реестровый номер – 48:04-6.1166;
Охранная зона объекта ВЛ-10 кВ «с-з Хворостянский», реестровый номер – 48:04-6.1253;
Охранная зона ВЛ 0,4кВ №2 ТП 602 с. Хворостянка, реестровый номер – 48:04-6.1933;
Зона с особыми условиями использования территории охранной зоны объекта «Газопровод низкого давления, назначение: передаточное. Протяженность 1046 м. Инвентарный номер: 3652/ис-г/20, Инвентарный номер: 3652\ис-г\20, Условный номер: 48:04:0:0:365...», реестровый номер – 48:04-6.1744;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №640 ф.2 Хворостянка, реестровый номер – 48:04-6.615;
Зона с особыми условиями использования территории охранной зоны объекта «Газопроводы, назначение: передаточное. Протяженность 2699 м....», реестровый номер – 48:04-6.1705;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №593 ф.2 Дубовое, реестровый номер – 48:04-6.289;
Охранная зона ТП 559 ВЛ-10 кВ Новый Свет, реестровый номер – 48:04-6.639;
Зона с особыми условиями использования территории охранной зоны объекта «Комплекс газоснабжения, назначение: передаточное. Протяженность 2310 м...», реестровый номер – 48:04-6.1732;
Охранная зона ТП 522, реестровый номер – 48:04-6.1594;
Охранная зона ТП 508 ВЛ-10 кВ Новый Свет, реестровый номер – 48:04-6.94;
Охранная зона ТП 510 ВЛ-10 кВ Новый Свет, реестровый номер – 48:04-6.148;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №573 Ф2 Хворостянка, реестровый номер – 48:04-6.74;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №583 Ф3 Хворост Централь, реестровый номер – 48:04-6.222;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №528 Ф1 Ивановка, реестровый номер – 48:04-6.775;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ТП 556, реестровый номер – 48:04-6.1613;
Границы зоны с особыми условиями использования территории охранной зоны объекта «Комплекс газоснабжения, назначение: иное. Протяженность 8672 м. Условный номер: 48:04:000 00 00:0114:3639/ис-г/07, Инвентарный номер: 3639/ис-г/07. Адрес (местополож...», реестровый номер – 48:04-6.1840;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №39 Ф2 Хворостянка, реестровый номер – 48:04-6.1124;
Охранная зона объекта ВЛ-10 кВ «Ольшанка», реестровый номер – 48:04-6.619;
Охранная зона ЗТП-10кВ №527 ВЛ-10 кВ Ивановка, реестровый номер – 48:04-6.59;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №585 Ф1 Хворост Централь, реестровый номер – 48:04-6.530;
Охранная зона ТП 509 ВЛ-10 кВ Новый Свет, реестровый номер – 48:04-6.909;
Охранная зона ТП 640 ВЛ-10 кВ Новый Свет, реестровый номер – 48:04-6.955;
Зона с особыми условиями использования территории охранной зоны объекта «Комплекс газоснабжения, назначение: Производственное (промышленное). Протяженность 3571.5 м.  Инвентарный номер: 999 г.с.\07, Условный номер: 48:04:172 02 04:0015:999 г.с.\0...», реестровый номер – 48:04-6.1781;
Охранная зона ТП 585 ВЛ-10 кВ Новый Свет, реестровый номер – 48:04-6.381;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №571 Дубовое ф.3, реестровый номер – 48:04-6.268;
Охранная зона объекта газоснабжения «Шкафной регуляторный пункт, назначение: передаточное. Инвентарный номер: 6922г.с.- III\07. Литер: III. Адрес (местоположение): Липецкая область, Добринский район, с. Хворостянка», реестровый номер – 48:04-6.1187;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №573 Ф1 Хворостянка, реестровый номер – 48:04-6.1129;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №572 ф.1 Дубовое, реестровый номер – 48:04-6.100;
Охранная зона объекта ВЛ-10 кВ «Бройлерная-правая», реестровый номер – 48:04-6.126;
Зона с особыми условиями использования территории охранной зоны объекта «Газопровод низкого давления, назначение: передаточное. Протяженность 3447 м. Инвентарный номер: 4644/ис-г/07, Инвентарный номер: 4644\ис-г\07, Условный номер: 48:04:0:0:4644...», реестровый номер – 48:04-6.1740;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 522, реестровый номер – 48:04-6.1606;
Охранная зона объекта: сооружение ВЛ 10кВ Совхоз Пушкинский, реестровый номер – 48:04-6.274;
Охранная зона трубопроводов: «Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 6 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая обл., Добринский р-н,с.п Дубовской с/с, с. Хворостянка, ул. Центральная, к.ж.д.6.», реестровый номер – 48:04-6.1993;
Зона с особыми условиями использования территории охранной зоны объекта «Комплекс газоснабжения, назначение: передаточное. Протяженность 5003 м. Инвентарный номер: 3654\ис-г\20, Условный номер: 48:04:0:0:3654\ис-г\20. Адрес (местоположение): Росс...», реестровый номер – 48:04-6.1704;
Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона) газопровода по объекту «Газопровод высокого давления и низкого давления с ШРП, расположенный по адресу: Липецкая область, Добринский район, с. Хворостянка», реестровый номер – 48:04-6.86;
Охранная зона объекта: ВЛ 0,4 кВ от КТП №528 Ф2 Ивановка, реестровый номер – 48:04-6.178;
Охранная зона ТП 573 ВЛ-10 кВ Новый Свет, реестровый номер – 48:04-6.31;
Охранная зона ВЛ 0,4кВ №1 ТП 572 с. Дубовое, реестровый номер – 48:04-6.1950;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №571 Дубовое ф.1, реестровый номер – 48:04-6.263;
Зона с особыми условиями использования территории охранной зоны объекта «Комплекс газоснабжения, назначение: иное. Протяженность 5961 м. Инвентарный номер: 3589/ис-г/07, Условный номер: 48:04:062 01 04:0004:3589/ис-г/07. Адрес (местоположение): Р...», 	реестровый номер – 48:04-6.1789;
Газопровод-закольцовка высокого давления протяженностью 13,857км., расположенный по адресу: Россия, Липецкая область, Грязинский район, с. Аннино (с. Кубань)-Добринский р-н, с. Ивановка (с. Хворостянка).; б/н, реестровый номер – 48:00-6.177;
Зона с особыми условиями использования территории охранной зоны объекта «Комплекс газоснабжения, назначение: Производственное (промышленное). Адрес (местоположение): Россия, Липецкая обл., Добринский район, ст. Хворостянка. Кадастровый номер: 48:...», реестровый номер – 48:04-6.1718;
Охранная зона воздушной линии электропередачи ВЛ-500 кВ Балашовская-Липецкая №1, реестровый номер – 48:00-6.310;
Охранная зона объекта ВЛ-10 кВ «Новый Свет», реестровый номер – 48:04-6.730;
Охранная зона ТП 571, реестровый номер – 48:04-6.1556;
Охранная зона объекта ВЛ-10 кВ «Бройлерная-левая», реестровый номер – 48:04-6.614;
Границы зоны с особыми условиями использования территории охранной зоны объекта «Комплекс газоснабжения, назначение: передаточное. Протяженность 7828 м. Инвентарный номер: 3582/ис-г/07, Инвентарный номер: 3582\ис-г\07, Условный номер: :48:04:0:0:..», реестровый номер – 48:04-6.1804;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 571	Охранная зона инженерных коммуникаций реестровый номер – 48:04-6.1578;
Зона с особыми условиями использования территории для Электросетевого комплекса ПС-35 кВ «Правда», ВЛ-35 кВ «Правда» (ВЛ-35 кВ «Правда») на территории сельского поселения Дубовский сельсовет Добринского района Липецкой области, реестровый номер – 48:04-6.1404;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №508 Ф3 Хворостянка, реестровый номер – 48:04-6.677;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №640 ф.1 Хворостянка, реестровый номер – 48:04-6.116;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №509 Ф1 Хворостянка, реестровый номер – 48:04-6.166;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ТП 571, реестровый номер – 48:04-6.1628;
Зона с особыми условиями использования территории для Электросетевого комплекса ПС-35 кВ «Ивановка», ВЛ-35 кВ «Ивановка»(ВЛ-35 кВ «Ивановка») на территории сельских поселений Дубовский сельсовет, Пушкинский сельсовет, Добринского района Липецкой, реестровый номер – 48:04-6.692;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №508 Ф1 Хворостянка, реестровый номер – 48:04-6.241;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №527 ф.2 Ивановка, реестровый номер – 48:04-6.618;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №640 ф.3 Хворостянка, реестровый номер – 48:04-6.1268;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №583 Ф2 Хворост Централь, реестровый номер – 48:04-6.778;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №39 Ф1 Хворостянка; 1	Охранная зона инженерных коммуникаций	реестровый номер – 	48:04-6.582;
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП №585 Ф2 Хворост Централ, реестровый номер – 48:04-6.475;
Строительство ЛКС ВОЛС на территории Липецкой области в интересах ОАО «Мобильные ТелеСистемы», реестровый номер – 48:00-6.299;
Зона с особыми условиями использования территории охранной зоны объекта «Газопровод низкого давления, назначение: передаточное. Протяженность 4225 м. Инвентарный номер: 3587/ис-г/20, Инвентарный номер: 3587\ис-г\20, Условный номер: :48:04:0:0:358...», реестровый номер – 48:04-6.1722;
Охранная зона объекта ВЛ-10 кВ «Отрада», реестровый номер – 	48:04-6.266;
Охранная зона ТП 583 ВЛ-10 кВ Новый Свет, реестровый номер – 48:04-6.1105;
Охранная зона ВОЛП Грязи-Добринка, реестровый номер – 48:00-6.629;
Охранная зона воздушной линии электропередачи ВЛ 500 кВ Балашовская-Липецкая №2 с отпайкой на Нововоронежскую АЭС, реестровый номер – 48:00-6.321.

Охранные и защитные зоны объектов культурного наследия
В соответствии со ст. 33 Закона № 73-ФЗ объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, незаконного перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия.
В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия устанавливаются ограничения (обременения) права собственности, других вещных прав, а также иных имущественных прав, являющиеся установленными пп.1-3 статьи 47.3 Закона № 73-ФЗ требованиями к содержанию и использованию объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия, а именно: при содержании и использовании объекта культурного наследия лица, владеющие объектом культурного наследия, обязаны осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия, либо изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер (в случае, если предмет охраны не определен).
На основании ст. 5.1 Закона № 73-ФЗ на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства, а также проведение земляных, строительных, мелиоративных и других видов работ, за исключением работ по сохранению объектов культурного наследия, либо вышеназванные работы могут проводиться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия.
В соответствии со ст. 36 Закона № 73-ФЗ проектирование и проведение земляных, строительных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия. Любые работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации обязательных разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия. Раздел подлежит государственной историко-культурной экспертизе и согласовывается со службой (ст. 30 Закона № 73-ФЗ).
Для определения наличия либо отсутствия объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия п.3 ст.31 Закона №73-ФЗ предусмотрено проведение историко-культурной экспертизы на земельных участках, участках лесного фонда либо водных объектах или их частях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, определенном ст. 45.1 Закона №73-ФЗ.

Придорожные полосы автомобильных дорог
Для автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов), придорожные полосы устанавливаются в соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ.
Для автомобильных дорог I и II технической категорий ширина придорожной полосы ровна 75 м.
Для автомобильных дорог  III и IV технической категорий ширина придорожной полосы ровна 50 м.
Для автомобильных дорог V технической категории ширина придорожной полосы ровна 25 м.

Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
Согласно Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 №160 (ред. от 21.12.2018) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон») охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства:
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

Таблица 34

Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства
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	Расстояние, м

	1
	2
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	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)
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б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;
д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте «а» вышеуказанного документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Правила охраны электрических сетей, размещенных на земельных участках
Запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)
В соответствии с п. 7 «Правила охраны газораспределительных сетей» (утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878) для газораспределительных сетей устанавливаются охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.

Охранная зона линий и сооружений связи
Согласно постановлению Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:
а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;
- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;
- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;
б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:
- при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
- при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);
в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

Правила охраны линий и сооружений связи
Согласно постановлению Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», устанавливаются правила охраны линий и сооружений связи.
В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи или линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбу, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отдельными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
ж) производить защиту подземных коммуникаций и коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

Охранная зона тепловых сетей
В соответствии с п. 4 Приказа Министерства архитектуры, строительства и ЖКХ от 17.08.1992 №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» охранная зона сетей теплоснабжения устанавливается не менее 3 м от конструкции в каждую сторону.

Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)
В границах Дубовского сельсовета особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения отсутствуют.

Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением
В границах Дубовского сельсовета стационарные пункты наблюдения за состоянием окружающей среды отсутствуют.

Водоохранная зона
В соответствии с частью 1 статьи 65 Водного кодекса водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
Ширина водоохранных зон устанавливается в соответствии с длиной реки:
– реки длиной до 10 км – 50 м;
– реки длиной от 10 до 50 км - 100 м;
– реки длиной более 50 км - 200 м.
Ограничения использования территории водоохраной зоны определены ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ. В границах водоохраной зоны запрещаются: 
- использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
- хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Прибрежная защитная полоса
В соответствии с частью 11 статьи 65 Водного кодекса ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.
Ограничения использования территории водоохраной зоны определены ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ. В границах водоохраной зоны запрещаются:
- использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
- хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»);
- распашка земель; 
- размещение отвалов размываемых грунтов; 
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 
В границах прибрежной защитной полосы допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.
Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно- эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам.
Зона санитарной охраны для водопроводных сооружений:
- водозабор – 30м;
- водопроводные очистные сооружения – 30м;
- насосная станция – 15м;
- водонапорная башня – 15м;
- резервуар -30м;
- артезианская скважина – 30м.

Зоны затопления и подтопления
Границы зон затопления и подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений региональных органов исполнительной власти, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, в соответствии с порядком, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360.
В настоящее время на территории Дубовского сельсовета сведения о границах зоны затопления и подтопления территорий не внесены в ЕГРН. 

Санитарно-защитная зона
В настоящее время на территории Дубовского сельсовета сведения о границах санитарно-защитных зон объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, не внесены в ЕГРН.
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
В дальнейшем, для всех объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, необходимо разработать проект санитарно-защитной зоны, в целях их сокращения.
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Современное экологическое состояние территории определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной окружающей среды, а также трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным и водным путем.
Сложившееся сельское расселение отражает тесную взаимосвязь физико-географических условий, исторических особенностей заселения территории и ее хозяйственного освоения.
По данным Доклада об экологической ситуации в Липецкой области в 2023 году, подготовленного Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области, экологическая ситуация в Липецкой области стабильная и контролируется благодаря территориальной системе наблюдения за состоянием окружающей среды. 
Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области в рамках национального проекта «Экология» продолжается выполнение четырех федеральных проектов: «Чистый воздух», «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уникальных водных объектов». 
Для Дубовского сельсовета Добринского района Липецкой области присущи характерные для большинства регионов Российской Федерации проблемы. Они связаны:
-   с загрязнением атмосферного воздуха;
- со сбором, утилизацией и переработкой твердых бытовых и промышленных отходов;
- загрязнением поверхностных и подземных вод и обеспечением населения качественной питьевой водой;
- неудовлетворительным состоянием очистных сооружений в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- сохранением плодородия почв и предотвращением загрязнения земель.
Загрязнение атмосферного воздуха является одним из главных факторов риска для здоровья населения. Развитие технического прогресса, рост социально-экономического благополучия человека увеличивает антропогенную нагрузку на атмосферный воздух.
Атмосферный воздух является важнейшей и неотъемлемой частью среды обитания человека. Степень его загрязнения относится к числу приоритетных факторов, влияющих на здоровье населения. 
В целях определения критериев безопасности и безвредности воздействия химических, физических и биологических факторов на людей, растения и животных, особо охраняемые природные территории и объекты, а также в целях оценки состояния атмосферного воздуха устанавливаются гигиенические экологические нормативы качества атмосферного воздуха и предельно допустимые уровни физических воздействий на него.
Слагаемыми качества атмосферного воздуха являются интенсивность загрязнения его выбросами, как от стационарных, так и от передвижных источников загрязнения - транспорта.
На территории Липецкой области мониторинг состояния атмосферного воздуха выполняется на 11 стационарных постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха: Липецким ЦГМС – филиалом ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» на 7 стационарных станциях в городе Липецке и экологической лабораторией ОБУ «Центр экологических проектов», подведомственного Управлению, на 4 постах в жилой зоне (2 – в городе Елец, 1 – в городе Грязи, 1 – в поселке Матырский).
Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводятся по показателям: твердые вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, углеводороды, летучие органические соединения, прочие газообразные и жидкие вещества.
В результате работы транспорта в атмосферный воздух выделяются оксид углерода, оксиды и диоксиды азота, углеводороды, соединения серы, свинца.
Стационарные и передвижные посты наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в Дубовском сельсовете отсутствуют. 
Промышленность на территории сельсовета не получила какого-либо развития, так как исторически производственная сфера базировалась на сельскохозяйственном производстве.
Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на территории являются котельные, индивидуальные источники тепла, необорудованные свалки твердых коммунальных отходов.
Наиболее распространенными в настоящее время критериями оценки качества природных сред атмосферного воздуха, вод и суши являются предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в названных средах.
Оценка уровня загрязнения атмосферы выражается через концентрацию примеси путем сравнения ее с гигиеническими нормативами.
По данным Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Липецкой области в 2023 году» динамика уровня загрязнения атмосферного воздуха выше ПДК в Дубовском сельсовете не зафиксирована, среднегодовые концентрации оксида углерода, диоксида азота, диоксида серы, оксида азота, взвешенных частиц не превышали гигиенический норматив во всех населенных пунктах.
К антропогенным факторам, влияющим на уровень загрязнения атмосферного воздуха в сельсовете, относятся: 
- значительное количество топок частного сектора при отсутствии газоочистного оборудования; 
- использование устаревших технологий на котельных и других объектах; 
- отсутствие альтернативных, в том числе возобновляемых, источников энергии; 
- интенсивный рост числа передвижных источников загрязнения атмосферы с двигателями внутреннего сгорания, эксплуатируемых без учета пропускной способности уличной сети существующей застройки; 
- ошибки в планировке и застройке населенных пунктов в зоне повышенного природного потенциала загрязнения атмосферы, приводящие к размещению жилых массивов, в том числе частного сектора с печным отоплением, при отсутствии свободной циркуляции воздуха.
Загрязнение водного бассейна. Поверхностные водные объекты, расположенные на территории Добринского района, относятся ко II категории водопользования. 
Исследования качества речной воды проводятся в местах водных рекреаций, в черте населенных пунктов, выше и ниже сброса сточных вод, а также в мониторинговых точках. Особое значение придается состоянию зон рекреаций и качеству воды в них. 
Лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» дважды перед началом купального сезона в зонах рекреации при достижении температуры воды выше 16º С исследуются пробы воды по микробиологическим показателям с последующим ежедекадным контролем до окончания сезона.
По данным Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Липецкой области в 2023 году» доля проб воды поверхностных водных объектов, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, в Добринском районе не регистрировалась.
Возбудители инфекционных заболеваний из воды поверхностных водоемов на территории не выделялись.
Доля проб воды поверхностных водных объектов, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, в 2023 году - 58%, в 2022 году – 67,7%.
Нестандартные пробы поверхностной воды по радиологическим показателям не регистрировались.
Для хозяйственно-питьевого водоснабжения используются воды подземных водоносных горизонтов. В связи с особенностями геологического строения и географического положения регион надежно обеспечен запасами подземных вод.
В Липецкой области в рамках ведения социально-гигиенического мониторинга постоянно осуществляется контроль качества питьевой воды.
С целью централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в сельсовете используется водозаборы ведомственные и коммунальные.
Доля источников централизованного водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям, составляет 25,6%, что выше среднеобластного показателя (24,7%).
Санитарное неблагополучие источников водоснабжения, в основном, обусловлено отсутствием зон санитарной охраны и не соблюдением требований к их организации и содержанию.
Доля проб питьевой воды источников централизованного водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям в Добринском районе в 2023 году составила – 8,5%, в 2022 году – 6,8%, что ниже среднеобластных значений (14,1% и 14,2% соответственно).
Доля проб питьевой воды источников централизованного водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям в 2023 году не регистрировалась, в 2022 году – 4,3%.
По паразитологическим показателям все пробы воды из водоисточников, водопроводов и водопроводной сети соответствовали гигиеническим нормативам.
В 2023 году в Добринском районе отмечалось превышение гигиенических нормативов по содержанию нитратов, железа и общей жесткости (≥ 10 мг/экв/л).
Нитратное загрязнение связано с наличием источников загрязнения почвы и подземных вод в зонах питания и зонах санитарной охраны водоисточников и с природными свойствами воды (наличие минералов).
На территории сельсовета имеются источники нецентрализованного водоснабжения (колодцы, каптажи родников, «святые источники»), которые
используются для общественных целей. 
Доля нецентрализованных источников водоснабжения, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям составила 33,3% (17,7% – 2022 год) и по микробиологическим показателям 3,3% (16,6% – 2022 год).
Основными причинами низкого качества питьевой воды в сельсовете являются:
- антропогенное загрязнение подземных вод (нитратное загрязнение);
- факторы природного характера (повышенное содержание железа, марганца и показателя общей жесткости);
- отсутствие или ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водоисточников;
- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние значительной части существующих водопроводных сетей и сооружений;
- неудовлетворительная эксплуатация коммунальными предприятиями и организациями объектов водоснабжения;
- использование устаревших технологических решений водоподготовки в условиях ухудшения качества воды.
Состояние почвы селитебных территорий. Почва является одним из естественных элементов окружающей среды и одновременно среды обитания человека и животных, она, как фактор окружающей среды, может служить источником вторичного загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха и сельскохозяйственной продукции.
В формировании и изменении почвенного покрова играют роль не только природные явления, но и деятельность населения в области сельского хозяйства, промышленности и гражданского строительства, где почва подвергается интенсивному антропогенному воздействию. 
Основными факторами, вызывающими загрязнение почвы, являются промышленные, бытовые и сельскохозяйственные отходы. 
В сельских районах почва загрязняется также пестицидами и другими ядохимикатами. 
Автомобильный транспорт является источником загрязнения почвы в селитебной зоне нефтепродуктами и свинцом. 
На промышленных площадках происходит загрязнение почвы различными видами отходов, прежде всего остатками нефтепродуктов, лакокрасочными материалами, фенольным конденсатом, а также различными видами шлаков, шламов, которые содержат тяжелые металлы, бенз(а)пирен. 
Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» осуществляется регулярный лабораторный контроль состояния почвы в местах применения пестицидов и минеральных удобрений, а также в местах выращивания растениеводческой продукции, в местах складирования бытовых и промышленных отходов, в селитебных зонах, в зонах со специальным режимом (зоны санитарной охраны, курортные зоны). 
Почвы исследуются на санитарно-химические показатели: нитраты, нефтепродукты, свинец, ртуть, кадмий, медь, цинк, водородный показатель, 3,4-бенз(а)пирен, мышьяк, пестициды. 
Удельный вес проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, в том числе в селитебной зоне, на территории детских учреждений и детских площадок составляет 7,9%, по микробиологическим показателям - 2,9%, по паразитологическим показателям – 0,05%.
Результаты исследованных проб почвы на радиоактивные вещества не выявили превышения гигиенических нормативов. 
При возделывании сельскохозяйственной продукции Липецкая область полностью отказалась от применения ртутьсодержащих и диоксиносодержащих препаратов – основных загрязнителей продукции и почвы. К минимуму сведено применение хлорсодержащих, фосфорорганических препаратов, препаратов, содержащих соли тяжелых металлов. 
На смену данной группе пришли пестициды на основе сульфанилмочевины, которые оказывают более щадящее действие на окружающую среду, не накапливаются в почве и быстро разлагаются.
В настоящее время остро стоит вопрос экологической безопасности проектируемых и реализуемых объектов по размещению пометохранилищ, навозохранилищ на территории с целью минимизации негативного воздействия окружающей среде. 
Одной из серьезных проблем остаётся захламление почв несанкционированными свалками бытового мусора на землях сельскохозяйственного назначения. 
Увеличение объемов образующихся отходов, которые нарастают темпами, опережающих их переработку и обезвреживание, является на сегодняшний день актуальной проблемой для Липецкой области. 
На действующих полигонах ТКО остаются не устраненными нарушения санитарных правил при эксплуатации полигонов коммунальных отходов в части отсутствия ограждений территорий мест захоронения ТКО, зонирования территорий; отсутствия твердого покрытия территорий хозяйственной зоны; отсутствия контрольных скважин для учета влияния отходов на грунтовые воды. Мониторинг качества подземных и поверхностных вод, почвы и атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны в местах размещения отходов в подавляющем большинстве случаев не организован или проводится не в полном объеме.
Органами местного самоуправления во взаимодействии с региональными операторами по обращению с ТКО проводится работа по обустройству мест накопления ТКО (создаются контейнерные площадки, устанавливаются контейнеры).
	Сбор жидких бытовых отходов от производственных объектов и домовладений с местными системами канализации проводится ассенизационным автотранспортом.
	 Вывоз стоков осуществляется на сливные станции или канализационные очистные сооружения, в сельских поселениях – в районе свалок ТКО. 
	Основными причинами загрязнения почвы на территории жилой застройки являются:
- несовершенство системы очистки населенных мест;
- отсутствие централизованной системы канализации;
- отсутствие специализированных площадок для выгула собак, наличие бродячих животных.
Система очистки населенных мест в части сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, хранения и захоронения отходов производства и потребления в Дубовском сельсовете остается несовершенной, причиной чему является отсутствие действенного механизма финансирования и как следствие планового вывоза бытовых отходов с территорий индивидуальной застройки и ликвидации мест несанкционированного размещения отходов.
Сложившаяся на сегодняшний день на территории сельсовета неудовлетворительная ситуация в области образования, использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов ведет к опасному загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, экономическому ущербу и представляет реальную угрозу здоровью населения.
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Стратегической целью экологической политики Дубовского сельсовета Добринского района в долгосрочной перспективе является поддержание целостности природных систем и их жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития, укрепления здоровья населения и обеспечения экологической безопасности территории при условии повышения конкурентоспособности ее экономики и экологической привлекательности территории.
Основу природоохранной стратегии области составляют выявленные и сформулированные экологические проблемы, как сложившиеся на ее территории, так и могущие возникнуть в процессе реализации намеченных инвестиционных проектов, а также система природоохранных мероприятий, определяемых необходимостью смягчения или предупреждения возможных экологических проблем.
Основным принципом формирования пространственной концепции является приоритетность природно-экологического подхода в решении планировочных задач с учетом государственной программы Липецкой области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области", утвержденной Постановлением Правительства Липецкой области от 29.12.2023 № 825, с изменениями от 20.09.2024 №548.
Реализация государственной программы предусматривает достижение целей:
- снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза;
- улучшение состояния окружающей природной среды, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов;
- ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов;
- создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов, и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза;
- экологическое просвещение.
Учёт местных природно-климатических условий. На решение градостроительных задач влияют следующие природные факторы: климат, рельеф местности, растительный покров, гидрологические ресурсы, геологические условия, видовые качества местности.
Территория характеризуется слабой защищенностью геологических структур от проникновения загрязняющих веществ в подземные воды. Слабая защищенность водоносных горизонтов с поверхности, отсутствие надежных водоупоров в толще пород обуславливает площадное техногенное загрязнение первых от поверхности четвертичных водоносных горизонтов, и проникновение загрязняющих веществ в нижнезалегающие палеогеновые и палеозойские горизонты.
Основным фактором, характеризующим уровень загрязнения природной среды на той или иной территории, являются ассимилирующие способности объектов природной среды – атмосферы и гидросферы, определяющихся в абсолютном большинстве случаев особенностями климата.
Ассимиляционный потенциал окружающей среды – это способность среды усваивать, перерабатывать отходы конкретной производственной деятельности в пределах конкретных природных комплексов и экосистем, это способность экосистем и их компонентов к самовосстановлению и самоочищению.
Природный потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) — совокупность метеорологических и климатических факторов, определяющих условия рассеивания выбросов в атмосфере и ее самоочищение.
Территория Липецкой области относится к району с пониженным потенциалом загрязнения атмосферы, где характерна низкая степень экологической опасности, которая возрастает при сильной урбанизированности территории.
Одним из благоприятных факторов состояния окружающей среды проектируемой территории является наличие зеленых насаждений,  выполняющих функции защиты природных и иных объектов, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов.
По санитарно-гигиенической оценке климато-мететрологических факторов условия проектируемой территории определяются как умеренно-суровые; инсоляционные ресурсы и ресурсы УФР благоприятны; зимняя дискомфортность характеризуется интенсивной ветрометелевой деятельностью, летняя – избыточной солнечной радиацией. Здесь желательны мероприятия по корригированию микроклимата.
Путями корригирования микроклимата будут являться зимой ветро - и снегозащита территории, зданий и сооружений, летом – регулирование солнечной радиации и теплового излучения сильно нагретых поверхностей. Средства же регулирования микроклимата предполагают использование в проекте градостроительных, архитектурно – строительных и инженерно – технических мероприятий.
Мероприятия по сохранению и улучшению воздушного бассейна.
Приоритетным направлением по обеспечению охраны атмосферного воздуха от загрязнения является снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 
В Дубовском сельсовете Добринского района осуществление совместной деятельности по улучшению состояния атмосферного воздуха строится во взаимодействии всех заинтересованных органов, учреждений, общественности и реализуется в рамках государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области" и федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».
В целях снижения антропогенных факторов, влияющих на загрязнение атмосферного воздуха, на окружающую среду и здоровье населения необходимо использовать следующие механизмы:
- снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников за счет технического перевооружения, реконструкции и модернизации производства;
- снижение загрязнения атмосферного воздуха в сельских поселениях и частной жилой застройке за счет централизации теплоснабжения частной малоэтажной жилой застройки; 
- контроль за реализацией мероприятий, направленных на достижение нормативов ПДВ вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;
- установление санитарно-защитных зон; 
- введение запрета выделения земельных участков и застройки новых районов индивидуальным жильем без предварительного обеспечения инженерными сетями (тепло-, водоснабжение, канализация);
- поэтапному подключению частного сектора к муниципальным инженерным сетям (тепло-, водоснабжение, канализация);
- проведению оценки возможности и целесообразности увеличения высоты нагретых источников (труб котельных, ТЭЦ) для улучшения рассеивания загрязняющих веществ; поэтапному закрытию котельных на твердом топливе;
- принятию архитектурно планировочных решений, исключающих точечную застройку многоэтажными жилыми домами и общественными зданиями в существующих кварталах, приводящую к уменьшению площадей озелененных территорий, снижению естественного проветривания районов и увеличению количества автотранспорта на единицу площади;
- внедрению альтернативных способов теплоснабжения (электричество, природный газ, восстанавливающиеся источники энергии (солнечная, ветровая);
- увеличению количества парковых зон и площадей зеленых насаждений;
 - развитие региональной сети мониторинга качества атмосферного воздуха и других компонентов окружающей среды.
Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод, почвы и ландшафта. 
Разработка и реализация национального проекта «Экология» предусматривает: повышение качества питьевой воды для населения; экологическое оздоровление водных объектов; сохранение биологического разнообразия и эффективное обращение с отходами производства и потребления. 
К этим результатам приведет выполнение мероприятий в рамках утвержденных федеральных и региональных проектов, в частности: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия», «Чистая вода», «Сохранение лесов».
В рамках проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» на 
территории Липецкой области проведена инвентаризация источников водоснабжения и водопроводных сооружений, разработан и согласован перечень мероприятий, направленных на обеспечение населения питьевой водой, отвечающей санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
Основной целью организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории является улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения, охрана почв и уменьшение нагрузок на окружающую среду.
В области утвержден и реализуется в рамках национального проекта «Экология» региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». 
Мероприятия проекта сопровождаются эколого-просветительской  деятельностью  в учебных заведениях с целью вовлечения молодежи в процесс раздельного накопления ТКО.    
Основными задачами в этой сфере являются: 
- организации рациональной системы сбора отходов;
- обустройство мест сбора и накопления твердых бытовых отходов;
- сбор и вывоз отходов на специально отведенные места – обустроенные полигоны  ТКО;
- максимально возможная утилизация, вторичное использование; 
- уменьшение территорий, отчуждаемых под захоронение отходов;
- создание усовершенствованной системы коммунально-бытового обеспечения и осуществление водно-рекреационного благоустройства территории путем внедрения современных методов очистки;
- ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация нарушенных земель;
- эксплуатация полигонов ТКО должна соответствовать гигиеническим требованиям, в соответствии с СанПиНом 2.2.1. /2.1.1.1200-03 п. 7.1.12, ориентировочная санитарно-защитная зона от полигонов ТКО составляет 500 метров;
- развитие системы сбора и уничтожения биологических отходов; 
- кардинальным решением восстановления чистоты водоемов является прекращение в них сброса неорганизованных хозяйственно-бытовых и производственных неочищенных стоков, ливневых и талых вод, расчистка и благоустройство береговой зоны;
- строгое соблюдение ограничений, установленных для зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов при предоставлении земельных участков для размещения объектов строительства, ведения хозяйственной деятельности;
- своевременное информирование населения путем размещения сведений на официальных сайтах органов местного самоуправления в сети Интернет о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие установленным требованиям и об итогах исполнения этих планов;
- осуществление реконструкций водозаборов, не имеющих необходимого комплекса сооружений водоподготовки;
- устройство содержание в надлежащем порядке зон санитарной охраны водозаборов;
- обеспечение работ по проектированию, строительству и реконструкции комплексных очистных сооружений сточных вод;
- проведение паспортизации и мероприятий по сохранению естественного ландшафта и биологического разнообразия природных территорий;
- в целях охраны почвенного покрова и ландшафта рекомендуется не допускать нарушение почвенно-растительного покрова при строительных работах, вырубку древесно-кустарниковой растительности, уничтожение травяного покрова, приведение в порядок полос отчуждения территорий, примыкающих к магистралям, складских и коммунальных территорий и создание единой системы зеленых насаждений;
- строгое соблюдение Водного, Лесного и Земельного кодексов Российской Федерации.
В целях улучшения экологической обстановки и обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания на территории проектом предлагается следующая приоритетность решения экологических проблем:
- сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу за счет перевода предприятий на экологически безопасные технологии; 
- проведение мероприятий по снижению нагрузки на среду обитания от автотранспорта;
- осуществление комплекса мероприятий по улучшению водоснабжения территории;
- внедрения современных методов санитарной очистки территории;
- своевременная защита от паводковых вод;
- развитие рекреационного хозяйства;
- создание экосистем, способных к устойчивому функционированию, проведение функционального зонирования территории в зависимости от ценности ландшафтов и насаждений с установлением предельной рекреационной нагрузки, режимов использования и мероприятий благоустройства для различных зон; 
- развитие системы экологического мониторинга за состоянием атмосферы, водных объектов, почв, за воздействием физических факторов;
- в целях повышения эффективности природоохранной деятельности рекомендуется внедрение систем управления охраной окружающей среды;
- совершенствование форм и методов экологического образования, воспитания и информационно-просветительской деятельности;
- обеспечение населения информацией о состоянии окружающей среды. 
Реализация программных мероприятий позволит создать условия для обеспечения конституционного права населения Дубовского сельсовета Добринского района Липецкой области на благоприятную окружающую среду и получение объективной информации о ее состоянии.



[bookmark: _Toc129102174][bookmark: _Toc190353492]Раздел III. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий

Планируемое размещение объектов местного значения поселения, направленных на развитие социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур, является одним из основных условий комплексного развития территории.
Планируемые для размещения объекты местного значения поселения относятся к следующим областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение.

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения в области инженерной инфраструктуры
Развитие инженерной инфраструктуры Дубовского сельсовета способствует социально-экономическому развитию поселения, росту промышленного и сельскохозяйственного производств, улучшению условий труда и быта населения, созданию благоприятных условий для развития бизнеса.
[bookmark: _Hlk104889322]
Оценка возможного влияния планируемых для размещения автомобильных дорог местного значения
Система автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети поселения рассматривается во взаимосвязи с прилегающими к нему территориями, с целью обеспечения удобных, быстрых и безопасных транспортных связей со всеми функциональными зонами, автомобильными дорогами общего пользования.
Улично-дорожная сеть муниципального образования предусматривается в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц, интенсивности транспортного и пешеходного движения.

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения.
Размещение объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения способствуют повышению уровня комплексного обустройства населенных пунктов Дубовского сельсовета.



[bookmark: _Toc190353493]Раздел IV. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

На территории Дубовского сельсовета Добринского муниципального района Липецкой области планируемые для размещения объекты федерального значения, утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, отсутствуют. 
В соответствии со Схемой территориального планирования Липецкой области, утвержденной постановлением Правительства Липецкой области от 25.12.2024 № 705 «Об утверждении Схемы территориального планирования Липецкой области», в границах Дубовского сельсовета Добринского муниципального района Липецкой области предусмотрены мероприятия регионального значения, указанные в таблице 35.


Таблица 35

[bookmark: _Toc159944007]Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения, их основные характеристики, их местоположение (указываются наименования муниципального района, поселения, городского округа, населенного пункта), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов
	№
п/п
	Сведения о видах
	Сведения о назначении
	Сведения о наименованиях
	Основные характеристики
	Местоположение
	Характеристики ЗОУИТ
	Статус объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I. Транспорт (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения

	1
	Автомобильная дорога регионального значения
	Строительство автомобильной дороги «Грязи – Добринка – Мордово»
	Грязи – Добринка - Мордово
	Протяженность 38,2 км.,
	Автомобильная дорога регионального значения
	В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития устанавливаются придорожные полосы в размере:
- 75 м - для автодорог I и II категорий;
- 50 м - для автодорог III и IV категорий;
- 25 м - для автодорог V категории

	Планируемый к размещению

	II. Энергетика

	1
	Электрическая подстанция 35 кВ
	Реконструкция ПС 35 кВ Ивановка - замена ОД и КЗ 35 кВ в цепях Т1 и Т2 на элегазовые выключатели 35 кВ (2 шт.)
	ПС 35 кВ Ивановка
	5 МВА
	Добринский муниципальный район, с. Ивановка
	Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций), 15 м
	Планируемый к реконструкции



[bookmark: _Toc190353494]Раздел V. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

Согласно схеме территориального планирования Добринского муниципального района Липецкой области, утвержденной решением Совета депутатов Добринского района от 23.12.2019 № 320-рс с изменениями от 10.02.2020 № 327-рс, на территории Дубовского сельсовета запланированы следующие мероприятия:
Размещение нового объекта предприятия перерабатывающей промышленности (завод по обработке семян сахарной свеклы) предусматривается в сельском поселении Дубовский сельсовет.
В Дубовском сельском поселении целесообразно запланировать строительство комплекса молочно-мясного животноводства на базе существовавших ранее ферм.
По территории Добринского района пройдет трасса частной автомобильной дороги, связывающей Россию с Китаем. Данная автодорога пройдет по 4 сельским поселениям: Хворостянскому, Дубовскому, Пушкинскому и Новочеркутинскому сельсоветам. Протяженность автодороги по району составит около 30,0 км.


1.1. [bookmark: _Toc59091662][bookmark: _Toc59276556][bookmark: _Toc65667623]
[bookmark: _Toc190353495]Раздел VI. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

[bookmark: _Toc190353496]Подраздел VI.I. Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию

На территории Дубовского сельсовета имеется опасность возникновения чрезвычайных ситуаций, источниками которых могут быть: смерч, шквал, сильные снегопады, метель, гололед, туман, сильный мороз, жара.
Наиболее вероятными опасными природными явлениями, способными вызвать ЧС на территории совета являются шквалистое усиления ветра, сильный дождь, сильный туман.
При возникновении и движении ураганных ветров и смерчей со скоростью до 20 метров в секунду на территории могут возникнуть частичные разрушения легких построек, общественных зданий, повреждений линий электропередачи и связи, а также дорожных сооружений.
Возникновение снежных заносов влечет за собой нарушение работы автотранспорта, связи. Ведет к перебоям снабжения продуктами жителей отдаленных деревень.
Возможным источником чрезвычайных ситуаций природного характера, являются:
Затопления/подтопления, связанные с весенним половодьем.
В случае возникновения чрезвычайно ситуации проводятся: аварийно-спасательные и другие неотложные работы; экстренная эвакуация населения из зон затопления; информирование населения в средствах массовой информации о развитии паводковой обстановки и ходе ликвидации чрезвычайной ситуации.
Комплекс мероприятий, направленных на защиту территории Дубовского сельсовета от затоплений: 
- регулирование стока рек на территории сельского поселения – р. Лукавка (перераспределение максимального стока между водохранилищами, переброска стока между бассейнами и внутри речного бассейна);
- увеличение пропускной способности речного русла р. Лукавка (расчистка, углубление, расширение, спрямление русла);
- разрушение заторов на р. Лукавка;
- снижение интенсивности таяния снега и льда на р. Лукавка;
- повышение отметок защищаемой территории (устройство насыпных территорий, свайных оснований, подсыпка на пойменных землях при расширении и застройке новых территорий);
- вынос объектов с затапливаемых территорий;
- проведение защитных работ в период паводка;
- понижение уровня грунтовых вод;
- вертикальная планировка и организация поверхностного стока;
- защита затапливаемых территорий сплошной подсыпкой на новых площадках строительства;
- заблаговременное предупреждение и эвакуация населения в случае возникновения опасности затопления паводками;
- берегоукрепительные мероприятия на р. Лукавка;
- распиловка льда и взрывные работы на затороопасных участках р. Лукавка.
Природные пожары.
Относятся к нечасто встречающейся чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения.
Однако возможны не единичные случаи пожаров, возникающих в пожароопасный период, с установлением сухой, ветренной и жаркой погоды, и отсутствием обильных осадков. Заблаговременное принятие превентивных мер (восстановление и содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения, расчистка дорог и подъездов к источникам водоснабжения в зимнее время; выкос травы перед домами, разборка ветхих и заброшенных строений в летний период), по предупреждению возникновения пожаров и снижению тяжести их последствий, позволит избежать человеческих жертв и уничтожения жилья и объектов экономики.  

[bookmark: _Toc190353497]Подраздел VI.II. Перечень источников ЧС техногенного характера на проектируемой территории, а также вблизи указанной территории

На территории сельского поселения Дубовской сельсовет отсутствуют существующие и возможные источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Радиационно опасные объекты, а также территории повышенного радиоактивного заражения, на которых возможны чрезвычайные ситуации с выбросом радиоактивных веществ не размещены в границах территории. 
Предприятия, использующие в своем технологическом цикле АХОВ отсутствуют. В связи с чем, аварии с АХОВ не рассматриваются, ввиду удаленности маршрутов перевозки химически опасных веществ. 
Аварийные ситуации на железной дороге также не рассматриваются ввиду удаленности маршрутов железнодорожных перевозок от данной территории. 
Пожароопасных и взрывоопасных объектов (нефте- и газохранилища, склады ГСМ и пр.) на данной территории не расположено.
Существующие и намеченные к строительству потенциально опасные объекты и транспортные коммуникации, аварии на которых могут привести к образованию зон чрезвычайных ситуаций, отсутствуют.


[bookmark: _Toc75447430][bookmark: _Toc190353498]Подраздел VI.III. Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на проектируемой территории

Биолого-социальная ЧС - состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений. 
Сельское поселение Дубовской сельсовет считается благополучным по инфекционным заболеваниям т. к. заболевания и инфекции не встречаются в данной местности.
Профилактические мероприятия осуществляет ОГБУ «Добринская СББЖ».


[bookmark: _Toc190353499]Подраздел VI.IV. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Жаркая, сухая погода, требует повышенного внимания в вопросах пожарной безопасности. Период с июня по август — это особый противопожарный режим, который категорически запрещает разводить костры в населенных пунктах, лесных массивах. Также в этот период запрещено сжигание сухой травы и пожнивных остатков сейчас, в плоть до периода уборочных работ.
Пожары в полезащитных лесополосах и на природных территориях, примыкающих к сельхозугодьям, часто возникают именно из-за сжигания растительных остатков.
В обстоятельствах, когда для возникновения пожара достаточно брошенной спички или окурка, нужно быть особо внимательным и помнить о противопожарных правилах. Выжигание растительности на полях, в болотах и поймах рек может представляет реальную опасность для населения, в связи с чем необходимо выполнять следующие требования безопасного поведения, а именно: не оставлять непотушенный костер, а уходя, убедитесь, что огонь не разгорится вновь, соблюдать чистоту, убирать мусор; не выжигать траву; не бросать промасленный или пропитанный бензином и иными горючими веществами обтирочный материал, а также на освещаемых солнцем местах бутылки или осколки стекла, которые могут стать зажигательными линзами.
К обеспечению первичных мер пожарной безопасности относятся следующие направления и виды работ:
- соблюдение правил пожарной безопасности на работе и в быту;
- наличие в помещениях и строениях находящихся в их собственности первичных средств тушения пожаров;
- участие в проведении противопожарной пропаганды;
- участие в деятельности добровольной пожарной охраны;
- принятие посильных мер по спасению людей, имущества и тушению пожара до прибытия пожарной охраны;
- оказание содействия пожарной охране при тушении пожара;
- своевременная очистка территорий в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам, от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы;
- выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при ландшафтных пожарах на здания и сооружения населенных пунктов (удаление в летний период сухой растительности, проведение работ по сбору и профилактическому контролируемому противопожарному выжиганию сухой травы, хвороста);
- участие в обеспечении очистки зимой от снега и льда дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения;
- осуществление дежурства и патрулирования территории Добринского муниципального района в пожароопасный период, при введении особого противопожарного режима;
- выполнение предписаний и иных законных требований должностных лиц государственного пожарного надзора;
- предоставление в порядке, установленном законодательством, возможности должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.
К противопожарным мероприятиям, проводимым на территории сельского поселения, относятся:
- реализация полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;
- разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
- разработка и организация выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
- разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории сельского поселения и контроль за его выполнением;
- установление особого противопожарного режима на территории сельского поселения, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
- организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;
- устройство и уход за минерализованными полосами;
- контролируемое выжигание сухих горючих материалов;
- строительство и содержание дорог противопожарного назначения;
- проведение опашки наиболее пожароопасных лесных массивов минерализованными полосами.
К тушению пожаров на территории Дубовского сельсовета привлекается:
- ОКУ «УГПСС по Липецкой области» ОПСП № 13 ст. Хворостянка;
В зоне действия привлекаемой пожарной части находятся следующие населенные пункты: с. Хворостянка, д. Сергеевка, с. Дубовое, д. Софьино, д. Садовая, с. Ивановка, п. Новый Свет.
Система оповещения и информирования населения сельского поселения Дубовской сельсовет осуществляется комплексной системой экстренного оповещения населения (КСЭОН). Системы оповещения установлены: с. Дубовое, ул. Лермонтова, 34 (здание администрации), д. Софьино, ул. Лермонтова, 2а (здание СОШ), с. Хворостянка, ул. Школьная, 17 (здание СОШ).
В целях обеспечения мероприятий по временному размещению пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения, на территории сельского поселения Дубовской сельсовет, создан пункт временного размещения, расположенный: МБОУ СОШ с. Дубовое, ул. Лермонтова, 2 а; вместимость 100 человек.


[bookmark: _Toc190353500]Раздел VII. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав сельсовета или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Согласно части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана муниципального образования, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.
В состав Дубовского сельсовета входят семь населенных пункта: село Дубовое, село Ивановка, деревня Софьино, село Хворостянка, деревня Сергеевка, посёлок Новый Свет, деревня Садовая.
В настоящее время границы населенных пунктов установлены, сведения о границах внесены в ЕГРН, реестровые номера: 48:04-4.52 (д. Софьино), 48:04-4.43 (с. Дубовое), 48:04-4.30 (с. Хворостянка), 48:04-4.34 (д. Сергеевка), 48:04-4.46 (с. Ивановка), 48:04-4.41 (п. Новый Свет), 48:04-4.31 (д. Садовая).
По материалам проекта генерального плана границы населенных пунктов с. Дубовое, д. Софьино, с. Хворостянка изменяются. В границах населенных пунктов исправлены технические неточности, связанные с обновлением данных ЕГРН (земельных участков).
Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов, приведен в таблице 36. После внесения сведений о границах в ЕГРН, данные участки будут иметь категорию «земли населенных пунктов».
В границы населенных пунктах с. Дубовое и д. Софьино включаются земельные участки категории «земли сельскохозяйственного назначения». Такая необходимость возникла в связи с предоставлением данных участков из земель сельскохозяйственного назначения гражданам для ведения личного подсобного хозяйства.
Земельные участки с кадастровыми номерами 48:04:1720109:437, 48:04:1720109:430 запланированы администрацией Дубовского сельсовета для садоводства и огородничества, в связи с чем включаются в границы населенных пунктов.










Таблица 36

Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов
	№ п/п
	Кадастровый номер земельного участка
	Категория
	Площадь, кв.м.
	Разрешенное использование

	1
	2
	3
	4
	5

	I. д. Софьино

	1. 
	48:04:1720109:437
	Земли сельскохозяйственного назначения
	98508
	для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках

	2. 
	48:04:0000000:4370
	Земли сельскохозяйственного назначения
	63100
	для сельскохозяйственного производства

	3. 
	48:04:1720202:126
	Земли сельскохозяйственного назначения
	50225
	для сельскохозяйственного производства

	4. 
	48:04:0630116:2
	Земли населенных пунктов
	1737
	-

	5. 
	48:04:0000000:2112
	Земли населенных пунктов
	862
	образование и просвещение

	II. с. Дубовое

	6. 
	48:04:1720203:113
	Земли сельскохозяйственного назначения
	1503
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7. 
	48:04:1720203:116
	Земли сельскохозяйственного назначения
	1027
	для ведения личного подсобного хозяйства

	8. 
	48:04:1720203:114
	Земли сельскохозяйственного назначения
	660
	для ведения личного подсобного хозяйства

	9. 
	48:04:1720109:430
	Земли сельскохозяйственного назначения
	514687
	для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках

	10. 
	48:04:1720203:119
	Земли сельскохозяйственного назначения
	1500
	Для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках

	11. 
	48:04:1720203:120
	Земли сельскохозяйственного назначения
	1500
	для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках

	12. 
	48:04:0630115:2
	Земли населенных пунктов
	18641
	для иных целей





[bookmark: _Toc190353501][bookmark: _Toc59276587][bookmark: _Toc65667651]Раздел VIII. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

На территории Дубовского сельсовета отсутствуют утвержденные предметы охраны и границы территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.



[bookmark: _Toc190353502]Раздел IX. Технико-экономические показатели проекта
	№ п.п.
	Показатели
	Ед. измер.
	2025 г.
	1 очередь (2036г.)
	Расчетный срок (2046г.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I. Территории

	1. 
	Площадь Дубовского сельсовета, 
в том числе:
	га
	8436,11
	-
	8436,11

	2. 
	с. Дубовое
	-"-
	60,12
	-
	116,66

	3. 
	д. Софьино
	-"-
	46,32
	-
	62,79

	4. 
	с. Хворостянка
	-"-
	181,00
	-
	187,73

	5. 
	д. Сергеевка
	-"-
	68,25
	-
	68,25

	6. 
	с. Ивановка
	-"-
	80,62
	-
	80,62

	7. 
	п. Новый Свет
	-"-
	31,76
	-
	31,76

	8. 
	д. Садовая
	-"-
	24,19
	-
	24,19

	II. По функциональному назначению

	1. 
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	311,65
	-
	378,35

	2. 
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	-"-
	7,28
	-
	7,28

	3. 
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	-"-
	2,49
	-
	2,74

	4. 
	Зона специализированной общественной застройки
	-"-
	6,96
	-
	7,85

	5. 
	Зона инженерной инфраструктуры
	-"-
	7,41
	-
	7,41

	6. 
	Зона транспортной инфраструктуры
	-"-
	0,55
	-
	0,55

	7. 
	Зона сельскохозяйственных угодий
	-"-
	10351,69
	-
	10357,98

	8. 
	Иные зоны сельскохозяйственного назначения
	-"-
	46,4
	-
	54,7

	9. 
	Зона садоводства, огородничества
	-"-
	61,32
	-
	9,85

	10. 
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	-"-
	166,8
	-
	166,8

	11. 
	Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	-"-
	64,09
	-
	73,98

	12. 
	Зона кладбищ
	-"-
	4,32
	-
	5,32

	13. 
	Зона озелененных территорий специального назначения
	-"-
	-
	-
	48,47

	14. 
	Зона акваторий
	-"-
	132,92
	-
	132,92

	15. 
	Иные зоны
	-"-
	448,79
	-
	358,47

	III. Население

	1. 
	Численность населения
	чел.
	1955
	2103
	2269

	2. 
	Возрастная структура населения:
	%
	
	
	

	3. 
	дети до 15 лет
	-"-
	15,0
	14,9
	15,2

	4. 
	население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 65 лет, женщины 16 - 60 лет)
	-"-
	56,6
	54,3
	51,8

	5. 
	население старше трудоспособного возраста
	-"-
	28,5
	30,8
	33,0

	IV. Жилищный фонд

	1. 
	Жилищный фонд - всего
	тыс. кв. м общей площади
	64,9
	81,0
	95,6

	2. 
	Новое жилищное строительство
	-"-
	-
	16,1
	30,7

	3. 
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
	кв. м/чел
	33,2
	38,5
	42,3

	V. Объекты социальной инфраструктуры

	1. 
	Дошкольные образовательные организации, всего
	мест
	40
	50
	50

	2. 
	Общеобразовательные организации, всего
	-"-
	242
	242
	242

	3. 
	Организации дополнительного образования
	-"-
	-
	-
	-

	4. 
	Дома культуры, учреждения клубного типа, всего
	мест
	300
	400
	400

	5. 
	Общедоступные библиотеки, всего
	объект
	2
	2
	2

	6. 
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий (спортзалы)
	кв. м
	319,7
	599,7
	879,7

	7. 
	Плоскостные сооружения, всего
	кв. м
	0
	2340
	2633

	VI. Транспортная инфраструктура

	1. 
	Протяженность автомобильных дорог всего, в том числе: 
	км
	24,58
	-
	34,28

	2. 
	регионального значения
	-"-
	22,52
	-
	28,22

	3. 
	местного значения
	-"-
	2,06
	-
	2,06

	4. 
	частные автомобильные дороги
	-"-
	-
	-
	4,00

	5. 
	Протяженность улично-дорожной сети сельских населенных пунктов, в том числе:
	-"-
	20,30
	-
	20,30

	6. 
	улица в жилой застройке
	-"-
	20,30
	-
	20,30

	VII. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории

	1. 
	Водоснабжение
	тыс. куб. м/сут
	0,529
	0,569
	0,6144

	2. 
	Водоотведение
	тыс. куб. м/сут
	0,431
	0,464
	0,501

	3. 
	Энергоснабжение
	тыс.кВт*ч/год
	4692
	5047,2
	544,6

	4. 
	Газоснабжение
	Гкал/ч
	-
	-
	-
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Приложение 1 к Генеральному плану сельского поселения Дубовской сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области

Перечень земельных участков, находящихся в собственности Липецкой области, в границах территории Дубовского сельсовета Добринского района Липецкой области:
	48:04:1720107:1;
48:04:1720202:1;
48:04:0630115:1;
48:04:1720204:15;
48:04:0620104:4;
48:04:0630204:2;

	48:04:1720109:180;
48:04:0630201:6;
48:04:1720204:1;
48:04:1720204:2;
48:04:1720201:8;
48:04:0000000:114;

	48:04:0000000:1957;
48:04:0570101:1;
48:04:1720109:59;
48:04:1720109:58;
48:04:1720201:10;
48:04:1720204:278.


Перечень объектов капитального строительства, находящихся в собственности Липецкой области, в границах территории Дубовского сельсовета Добринского района Липецкой области:
	48:04:0000000:2405;
48:04:0000000:2410;
48:04:0000000:1487;
48:04:0000000:1441;
48:04:0000000:1440;
48:04:0000000:1439;
48:04:0000000:1437;
48:04:0000000:1434;
48:04:0000000:1433;
48:04:0000000:1432;
48:04:0000000:1431;
48:04:0000000:1398;
48:04:0000000:1397;
48:04:0000000:1396;
48:04:0000000:1395;
48:04:0000000:1394;
48:04:0000000:1393;
48:04:0000000:1392;
48:04:0000000:1391;
48:04:0000000:1372;
48:04:0000000:1371;
48:04:0000000:1370;
48:04:0000000:1369;
48:04:0000000:1368;
48:04:0000000:1367;
48:04:0000000:1366;
	48:04:0000000:1365;
48:04:0000000:1364;
48:04:0000000:1363;
48:04:0000000:1355;
48:04:0000000:1354;
48:04:0000000:1340;
48:04:0000000:1339;
48:04:0000000:1338;
48:04:0000000:1337;
48:04:0000000:1335;
48:04:0000000:1334;
48:04:0000000:1326;
48:04:0000000:1362;
48:04:0000000:1361;
48:04:0000000:1360;
48:04:0000000:1359;
48:04:0000000:1353;
48:04:0000000:1336;
48:04:0000000:1313;
48:04:0000000:1261;
48:04:0000000:758;
48:04:0000000:754;
48:04:0000000:718;
48:04:0000000:717;
48:04:0000000:713;
48:04:0000000:712;
	48:04:0620102:81;
48:04:0630201:325;
48:04:0630201:324;
48:04:0630201:323;
48:04:0630201:321;
48:04:0630201:320;
48:04:0630201:319;
48:04:0630201:318;
48:04:0630201:313;
48:04:0630201:312;
48:04:0630201:311;
48:04:0630201:310;
48:04:0630201:309;
48:04:0630201:308;
48:04:0630201:307;
48:04:0630201:306;
48:04:0630201:305;
48:04:0630201:304;
48:04:0630201:303;
48:04:0630201:144;
48:04:0630201:143;
48:04:0630201:142;
48:04:0630201:121;
48:04:0630201:105;
48:04:0630201:101;
48:04:0630201:76;

	48:04:0630201:72;
48:04:0630201:62;
48:04:0630201:60;
48:04:0630201:41;
48:04:0630201:40;
48:04:0630201:39;
48:04:0630201:22;
48:04:0630201:19;
48:04:0630201:18;
48:04:0630201:17;
48:04:0640111:766;
48:04:0640111:763;
48:04:0640111:762;
48:04:0640111:761;
48:04:0640111:760;
	48:04:0640111:759;
48:04:0640111:758;
48:04:0640111:757;
48:04:0640111:756;
48:04:0640111:755;
48:04:0640111:754;
48:04:0640111:753;
48:04:0640111:752;
48:04:0640111:280;
48:04:0640111:279;
48:04:0640111:255;
48:04:0640111:252;
48:04:0640111:250;
48:04:0640111:249;
48:04:0640111:246;
	48:04:0640111:224;
48:04:0640111:222;
48:04:0640111:221;
48:04:0640111:220;
48:04:0640111:166;
48:04:0640111:165;
48:04:0640111:164;
48:04:0640111:163;
48:04:0640111:129;
48:04:0640111:128;
48:04:0640111:127;
48:04:0640111:93;
48:04:0640111:74;
48:04:0640111:64.





2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2122	2054	1989	1923	1883	1817	1956	1955	
Численность населения, чел.



моложе трудоспособного возраста 	
2020г.	2021г.	2022г. 	2023г.	2024г.	16.100000000000001	16	16	15.2	15	трудоспособного возраста 	
2020г.	2021г.	2022г. 	2023г.	2024г.	54.7	54.1	55.3	55.3	56.6	старше трудоспособного возраста	
2020г.	2021г.	2022г. 	2023г.	2024г.	29.2	29.9	28.8	29.5	28.5	нагрузка на трудоспособное	
2020г.	2021г.	2022г. 	2023г.	2024г.	827	849	810	809	767	
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